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Научное сообщение
Вопрос об использовании сланцев в нашей стра​не имеет свою историю. Еще планом ГОЭЛРО ставились задачи их во​влечения в топливно-энергетический баланс страны и развития соответ​ствующих научных работ. Затем наступил период, когда в условиях пре​имущественной ориентации нашей экономики на нефть интерес к сланцам упал. Несмотря на это, в основном благодаря достижениям, имеющимся в Эстонской ССР, у нас накоплен значительный опыт использования сланцев для нужд энергетики и химической промышленности, подкреп​ленный серьезными научными исследованиями. Оживление интереса к сланцам в наши дни определяется пониманием ограниченности нефтяных ресурсов и связанной с этим необходимости широкого использования других, более распространенных видов органического топлива.
Здесь уместно привести некоторые цифровые данные. Так, если по оценкам XII конгресса Мировой энергетической конференции запасы нефти на нашей планете составляют 91,4 млрд. т, то потенциальные за​пасы горючих сланцев превышают 600 млрд. т нефтяного эквивалента. Достоверные запасы сланцев в СССР достигают почти 200 млрд. т, потен​циальные же ресурсы оцениваются на уровне 2 трлн. т. Из этого коли​чества 520 млрд. т приходится на долю менилитовых сланцев Прикар​патья и около 850 млрд. т — на сланцы Оленецкого и Анабарского районов Якутии. Цифры чрезвычайно большие, и надо иметь ясное пред​ставление о том, как распорядиться такой огромной ценностью. Вместе с тем разведанные запасы горючих сланцев в Советском Союзе пока весь​ма скромны — 58,5 млрд. т, а извлекаемыми считаются всего 6,8 млрд. т. Отсюда вытекает необходимость дальнейшей активной геологической раз​ведки в целях уточнения размеров ресурсов и выявления месторождений с оптимальными для добычи и переработки сланцев условиями.
Основные данные, характеризующие величину запасов и свойства сланцев главных месторождений страны, в большинстве своем опубли​кованы действительным членом Академии наук ЭССР И. П. Эпиком — одним из энтузиастов развития нашей сланцевой промышленности. Выяв​ленные месторождения горючих сланцев можно разделить на уже освоен​ные и перспективные — первой, Второй и третьей, очереди освоения. Эксплуатацию перспективных месторождений первой очереди, по данным
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ВНИИКТЭП, можно начать лет через пятнадцать,  второй же очереди, по-видимому, после 2000 г.

Особенно большое значение приобретает сейчас освоение сланцевых запасов Европейской части СССР, где сильнее всего выражена потреб​ность в дополнительных ресурсах органического топлива. Здесь привле​кают внимание сланцы Прибалтийского, Волжского, Тимано-ПечорскогО' бассейнов, Припятского и Болтышского (Кировоградская обл. УССР) месторождений.

Наибольшими запасами среди месторождений первой очереди обла​дают месторождения Волжского бассейна (район Большого Сырта). Сланцы этого месторождения имеют повышенную теплоту сгорания, в ряде случаев превышающую теплоту сгорания прибалтийских сланцев,, но специфическое свойство первых — повышенное содержание серы в органической массе, доходящее до 4—5%.

Ко второй очереди освоения относятся сланцы Украины (Прикар​патье) и Белоруссии (Минская и Гомельская области).

Хотя очень много сланцев в Коми АССР (Тимано-Печорский бас​сейн), вследствие наличия в этом регионе больших запасов нефти и угля, особые перспективы для добычи там сланцев отсутствуют.

Если же выйти за пределы Европейской части Советского Союза, то очень любопытной в интересующем нас плане окажется территория Узбекистана, на которой находятся, по предварительным данным, около 50 млрд. т сланцев. К сожалению, они крайне мало разведаны, даже их состав и теплотворная способность точно не известны, и потому они от​несены к третьей очереди освоения, так же как гигантские запасы слан​ца в Якутии.

Промышленная разработка сланцев в настоящее время ведется лишь на двух месторождениях Прибалтийского бассейна — Эстонском и Ленин​градском, где добыча составляет примерно 36 млн. т, и на одном место​рождении Волжского бассейна — Каширском, где эксплуатируется одна шахта мощностью 0,88 млн. т в год. Говоря о прибалтийских сланцах, следует иметь в виду, что пока из них используются только кукерситы. Поэтому надо подумать об использовании диктионемовых сланцев, хотя и обладающих меньшей теплотворной способностью, но зато имеющихся в весьма значительном количестве.

Сейчас основная сфера использования сланцев — энергетическая: для производства электроэнергии сжигается 74% всего добываемого сланца, то есть 27 млн. т. Следует заметить, что возможности конкретного при​менения большинства имеющихся у нас видов сланца — это терра инког-нита.

В период 1956—1973 гг. в СССР были сооружены первые в мире электростанции большой мощности, работающие на местном сланцевом топливе — Прибалтийская ГРЭС им. Ленинского комсомола и Эстонская ГРЭС им. 50-летия СССР. На Прибалтийской ГРЭС установлены восемь турбогенераторов по 100 МВт каждый, рассчитанные на параметры пара 90 ата и 515° С, и четыре блока по 200 МВт с параметрами пара 130 ата и 520—530° С. На Эстонской ГРЭС — восемь блоков по 200 МВт с пара​метрами пара 130 ата и 535—535° С. (Всего в нашей стране сланцы обес​печивают более 3500 МВт энергетических мощностей.) Комплекс работ по сооружению и освоению названных станций включал новые ориги​нальные технические решения, касающиеся устройства парогенераторов, оборудования и технологии топливоподачи, механизмов топливоподготов-ки, золоудаления и газоочистки, необходимые для эффективного сжига​ния топлива при комплексном использовании его минеральной части. Решение последней  задачи,  не имеющее  аналогов в  мировой  практике.
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чрезвычайно важно, так как в сжигаемом топливе предельно высоко со​держание минеральных веществ, серы, щелочных металлов и известняка, предельно высок и выход летучих из органической массы.
В течение последней пятилетки Эстонская и Прибалтийская ГРЭС работали в базисном режиме нагрузок. Их мощности использовались около 6000 часов при общем расходе сланца — около 25 млн. т в год. Обе электростанции зарекомендовали себя как высокоэкономичные пред​приятия, конкурирующие в этом плане с лучшими электростанциями, оборудованными блоками в 300 и 800 МВт, и даже ТЭЦ, благодаря низ​кой топливной составляющей себестоимости киловатт-часа электроэнер​гии.
Рассматривая технико-экономические показатели работы электростан​ций на сланцевом топливе, надо особо выделить Эстонскую ГРЭС, на ко​торой годовая выработка электроэнергии достигла 10 млрд. кВТ-ч., рас​ход электроэнергии на собственные нужды составил 7,65%, себестоимость отпущенной электроэнергии — 7 руб./МВт • ч. Постоянно повышается там и комплексность использования сланца. Количество золы, отгружае​мой со станции в качестве удобрений для сельского хозяйства и других нужд, составляет более 3 млн. т. Это позволяет в Эстонии ежегодно про​изводить известкование почв на площади 60—70 тыс. га (с интервалом в пять-шесть лет) при норме внесения 5 т золы на 1 га. Зола со станции используется также в Латвийской и Белорусской республиках и в запад​ных областях РСФСР. Пылевидная сланцевая зола служит не только для известкования кислых почв, но и для производства строительных мате​риалов, используется она также при сооружении  автомобильных дорог.
На Прибалтийской и Эстонской ГРЭС обеспечено соблюдение сани​тарных норм концентрации вредных веществ в выбгюсах станций. Напри-
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мер, золы в приземном слое атмосферы вокруг Эстонской ГРЭС —28%, окислов азота —27%, сернистого газа —18% от предельно допустимых величин.

На основе опыта создания этих станций было принято решение о строительстве в том же регионе станции мощностью 2500 МВт с блоками по 500 МВт каждый и тоже на сланцах — кукерситах. Новая станция маневренного типа в сочетании с Игналинской АЭС, расположенной не​подалеку, должна была бы довольно легко справляться с суточным гра​фиком нагрузки. Однако для реализации этого решения Минэнерго и другими ведомствами пока ничего не сделано. Отсутствуют даже за​конченные проектные проработки.

Заметим, что пока у нас имеется опыт сжигания лишь высокореак​тивных горючих сланцев — кукерситов, в составе которых около 40% ор​ганических веществ. Очевидно, этот сланец целесообразнее не сжигать, а перерабатывать в ценные химические продукты. Сжигать надо научить​ся сланцы более низкого качества. Эта частная проблема тесно увязы​вается с другой — государственной важности — проблемой сжигания всех низкосортных топлив, на решение которой направлены усилия мно​гих научных коллективов. Особенный размах исследования такого рода получили на Украине, где разрабатывается технология сжигания мало​калорийных топлив в циркулирующем кипящем слое, что наиболее пер​спективно для крупных котлов. В западном регионе УССР ведутся раз​работки и исследования отечественной схемы сжигания низкосортных топлив в аэрофонтанном предтопке с предварительной термической под​готовкой исходного топлива при помощи его же собственной горячей золы. Предполагается установка двух таких предтопков с пропускной способностью до 25 т топлива в час каждый на котле ПК-19 Добротвор-ской ГРЭС объединения «Львовэнерго» производительностью 120 т/ч. По расчетам, низшая теплота сгорания топлива здесь составит 8000 кДж/кг. Ввод установки намечен на четвертый квартал 1987 г.

В объединении «Укрзападуголь» проведена реконструкция котла ДКВР-10-13 для сжигания высокозольных топлив в атмосферном кипя​щем слое. Достигнутые положительные результаты позволили наметить обширную программу перевода других котлов на эту прогрессивную тех​нологию.

Для отработки приемов сжигания менилитовых сланцев Прикарпатья и иных высокозольных топлив на экспериментальной базе в поселке Верхне-Синевидное Институт геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР совместно с Государственным научно-исследовательским энер​гетическим институтом им. Г. М. Кржижановского и «Южтехэнерго» ведет строительство исследовательской установки УТТ-2-Т-276 с водо​грейным котлом производительностью до 0,65 Гкал/ч.

Теперь о проблемах использования сланцев в неэнергетических целях. В первую очередь тут надо остановиться на термической переработке сланца. Среди эксплуатируемых и разрабатываемых в нашей стране со​ответствующих процессов можно выделить три: технологию полукоксо​вания кускового сланца в генераторах, полукоксования мелкозернистого сланца с использованием твердого теплоносителя и полукоксования в псевдоожиженном кипящем слое. Лучше всего освоен генераторный про​цесс. За последние 60 лет мощности генераторов в Кохтла-Ярве повыси​лись с 35 до 1000 т сланца в сутки.

Современный сланцевый газогенератор представляет собой вертикальный футе​рованный изнутри цилиндрический аппарат с топками для приготовления теплоно​сителя и распределяющими устройствами. Загружаемый сверху сланец подвергает-
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ся подсушке и полукоксованию при 500—600° С в горизонтально-поперечном потоке газообразного теплоносителя, в средней части аппарата при температуре не выше 1000° С полукокс газифицируется, а в нижней — отработанный твердый остаток охлаждается обратным газом до 80^-100° С и удаляется с помощью транспортерной ленты. Парогазовая смесь с температурой 180—220° С отводится в специальную систему для охлаждения, конденсации и разделения. Основной продукт переработки сланцев в генераторах — смола, побочные продукты — генераторный газ и подсмоль-ная вода.

Генераторный процесс переработки прибалтийских сланцев характеризуется следующими показателями: выход смолы с теплотой сгорания 13,4 МДж/кг и содер​жанием рабочей влаги 9% составляет 160—170 кг, генераторного газа с теплотой сгорания 3,3—4,2 МДж/м3 — 450—500 м3, твердого остатка — 550—600 кг на тонну перерабатываемого сланца.

Созданные в СССР сланцевые генераторы-тысячники уже прошли стадию освоения и должны составить в будущем основу перевооружения нашей сланцевой промышленности. В объединении «Сланцехим» намече​но в XII пятилетке строительство газогенераторной станции мощностью 0,7 млн. т сланца в год и ведется проектирование станции мощностью 3 млн. т. В проектах новых газогенераторных станций предусматривается полная механизация производственного цикла.

Таким образом, можно утверждать, что у нас в стране существует промышленная технология получения сланцевой смолы и производства из нее целой гаммы химических веществ. В Кохтла-Ярве весьма успешно работает комбинат по переработке сланцев, выпускающий ежегодно про​дукции примерно на 200 млн. рублей.

Определенное развитие получил и метод термической переработки сланца в агрегатах типа УТТ. Достоинство этого процесса — в представ​ляемой им возможности использования не только кускового, а всего до​бываемого сланца.

Сущность метода заключается в том, что необходимое для термического разло​жения сланца тепло передается ему от твердого теплоносителя — нагретой сланце​вой смолы, непрерывно смешиваемой со сланцем в реакторе и вновь нагреваемой в технологической топке за счет тепла сжигаемого коксового остатка. Избыток золы выводится из цикла, а горячие газы технологической топки используются в котле-утилизаторе и в системе для предварительной глубокой сушки и частичного нагре-«а сланца.

Этот метод и его аппаратурное оформление прошли ряд стадий опыт​ной и промышленно-опытной проверки, доработки и исследований на установках с пропускной способностью 2,5; 200 и 500 т сланца в сутки. Опыт эксплуатации УТТ-500 позволил приступить к проектированию новых более мощных агрегатов и построить два блока мощностью 1 млн. т сланца в год или 3000 т в сутки каждый. Агрегаты эти нахо​дятся в стадии освоения с 1980 г. Сейчас длительность их непрерывной работы   составляет   7   суток,   что,   конечно,   совершенно   недостаточно.

Основными задачами в этой области ныне являются быстрейшее освоение агрегатов УТТ-3000 с решением проблем получения качествен​ного, без вредных примесей зольного остатка, очистки тяжелого масла, достижения регламентных соотношений выхода жидких фракций при удовлетворении всех экологических требований.

Процесс переработки сланцев с участием твердого теплоносителя может оказаться перспективным для большинства их видов, что под​тверждается технологическими стендовыми исследованиями белорусских, украинских и волжских сланцев, а также сланцев Марокко, Югославии. США и Бразилии.
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Говоря об установках типа УТТ, следует обратить внимание Мин​энерго СССР на необходимость выработки определенной идеологии в час​ти использования сланцевой смолы, особенно из кукерситов. По-видимо​му, это полная бессмыслица — сперва получать смолу, а потом ее сжи​гать, когда можно сжечь непосредственно кукерситовый сланец, что и делается на крупных действующих станциях.

Для переработки же сланцев с пониженным выходом смолы — диктио-немовых, менилитовых — существует усовершенствованный двухступенча​тый процесс. В поселке Верхне-Синевидное действует установка УТТ-П-12, построенная по соответствующей схеме.

Ведутся также работы по созданию технологии полукоксования мел​козернистого сланца в псевдоожиженном слое. Завершено проектирова​ние опытной установки с пропускной способностью 25 т сланца в сутки, и на сланцехимическом заводе в городе Кивиыли (Эстонская ССР) про​ведена подготовка к ее сооружению в XII пятилетке. По результатам опытов намечено в период 1991—1995 гг. создать промышленные уста​новки для переработки не менее 1 млн. т мелкозернистого сланца в год.

Исследование волжских высокосернистых сланцев показало, что для их полукоксования (кускового сланца) с целью получения смолы вполне могут быть применены газогенераторы. Однако из-за высокого содержа​ния серы возможности использования такой смолы без ее предваритель​ного обессеривания ограничены. Тем не менее существуют различные на​правления использования сернистых смол, в частности, для получения тяжелых фракций битума, применяемого в дорожном строительстве. Выяснено, что примесь серы не ухудшает битум, а в некоторых случаях даже придает ему новые полезные свойства. Речь идет о производстве более миллиона тонн битума на базе волжских сланцев, а конкретнее — о  технико-экономическом  обосновании  создания  такого  производства.

Представляется интересной схема переработки смолы волжских слан​цев по технологии внутрицикловой газификации высокосернистых мазу​тов, разработанной в Институте высоких температур и реализованной на Дзержинской ТЭЦ в масштабе 32 т мазута в час. Очищенный от серы газ в этом случае может быть направлен на производство электроэнергии. Использование по такой схеме каждой тонны волжского сланца позволит производить более 1 МВт • ч электроэнергии и попутно получать около 40 кг товарной серы и 1 кг тиофена.

Весьма перспективные исследования по переработке волжских слан​цев ведутся в Саратовском политехническом институте. Под руковод​ством В. Г. Каширского там создан стенд для пирогазификации сланцев с целью получения бессернистого топлива, бензольных углеводородов и тиофена.

Заканчивая выступление, хотел бы указать на большой интерес, про​являемый к сланцам в мире. Опытно-промышленные, демонстрационные и пилотные установки для их переработки строятся в различных стра​нах. Исследования в данной области ведутся действительно широким фронтом.

Автору сообщения был задан ряд вопросов. Вице-президент Академии наук СССР академик А. Л. Яншин, обратив внимание на разницу в качестве и, в частно​сти, в теплотворной способности сланцев из разных месторождений Советского Союза, поинтересовался перспективами практического использования имеющихся в большом количестве менилитовых сланцев Прикарпатья, содержащих относительно мало органического вещества. А. Е. Шейндлин в своем ответе указал, что эти слан​цы еще слабо изучены и точные данные об их геологических запасах, составе, сор​тах пока отсутствуют; теплота сгорания прикарпатских менилитовых сланцев дей-
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ствительно очень невелика, по крайней мере раза в два ниже, чем у прибалтийских кукерситов, но это не означает, что геологи должны прекратить их исследование, а энергетики — отказаться от опытов по их сжиганию, тем более что в других стра​нах на сланцах такого типа строятся электростанции. Как следовало из слов А. Е. Шейндлина, ближе всего к кукерситам по основным свойствам стоят сланцы Волжского бассейна, и они-то безусловно заслуживают того, чтобы иметь с ними дело. .
Проблемы выбора наиболее эффективных путей использования сланца коснулся академик А. П. Александров, который воздал должное энергетикам Эстонии за со​здание двух электростанций по 1600 МВт каждая, стабильно работающих на слан​цевом топливе и дающих сельскому хозяйству республики много золы для удобре​ния, полей; в противоположность этому разработанные ЭНИНом им. Г. М. Кржижа​новского и построенные в Прибалтике агрегаты УТТ-3000 для получения сланцевой смолы не оправдали себя, и о том, что такое случится, можно было предполагать заранее. Выдвинутая еще примерно 10 лет назад идея строительства на сланцах маневренных ГРЭС — с учетом ввода в действие мощной Игналинской АЭС — была вполне разумной, и ныне она получила подтверждение. «Какой же все-таки пози​ции следует придерживаться при решении этого вопроса?» — спросил А. П. Алек​сандров. А. Е. Шейндлин ответил, что, по его мнению, идея, о которой упомянул А. П. Александров, и по сей день остается единственно верной. Однако верно и то, что уже построенные УТТ-3000 надо довести до определенной кондиции, но в даль​нейшем от сооружения таких установок надо воздержаться; что касается создания станций маневренного типа, то здесь почему-то приходится преодолевать сопротив​ление Минэнерго, которое придерживается мнения о необходимости строительства на сланцах УТТ-3000 и новую станцию на 2500 МВт намеревалось оснастить таки​ми установками для получения сланцевой смолы, в дальнейшем сжигаемой в топ​ках электростанций. Своей активной позицией вы сами, Анатолий Петрович, воспре​пятствовали реализации такого решения, сказал А. Е. Шейндлин. Сейчас есть все предпосылки, технические и иные, для правильного решения проблемы, то есть создания на кукерситах новых энергетических мощностей с прямым сжиганием топлива.
Внимание А. П. Александрова привлек факт наличия под залежами прибалтий​ских сланцев столь необходимых сельскому хозяйству фосфоритов, и в связи с этим он поднял вопрос о комплексной добыче обоих видов полезных ископаемых. Автор заслушанного сообщения согласился с А. П. Александровым в том, что до​бывать один вид сырья, оставляя в неприкосновенности другой, нецелесообразно. Но, чтобы добраться до фосфоритов, надо пробиться сквозь толщи не только кукер​ситов, но и диктионемовых сланцев с малой теплотворной способностью, которые мы еще не научились использовать, сказал А. Е. Шейндлин, обосновав тем самым необходимость скорейшего развертывания соответствующих исследовательских ра​бот в рамках более общей программы использования малокалорийных топлив.
В связи со сказанным академик Б. С. Соколов напомнил о возможности получе​ния из сланцев жидкого горючего. А. Е. Шейндлин заметил, что, по имеющимся у него сведениям, установки такого рода, создававшиеся в прошлые годы, имели низ​кий КПД.
Технологическим аспектом использования кукерситов для нужд современной многоотраслевой экономики заинтересовался академик В. А. Легасов. Как сообщил академик А. Е. Шейндлин, нашей промышленностью отработаны процессы получе​ния из сланцев самых разных веществ. Так, из кукерситов производится сланцевое масло для пропитки древесины —165 тыс. т., пирозин — препарат для борьбы с эро​зией почв —130 тыс. т, компонент битумно-кукерситной мастики «Кукерсоль» — 71 тыс. т, кокс смоляной — 42 тыс. т; производятся также всевозможные другие мастики десятками тысяч тонн, вещества — дубители, эпоксидные жидкости, спе​циальные мягчители для переработки резины и много других ценных продуктов, часть которых идет на экспорт и приносит большую прибыль.
В Президиуме Академии наук СССР

20
В ходе последовавших затем выступлений академик М. А. Стырикович выказал возмущение позицией министерства, которое задерживает строительство новых элек​тростанций на кукерситах, в результате чего возникла парадоксальная ситуация: сланца добывается больше, чем используется. Станция с блоками 500 МВт не вклю​чена в план строительства и даже не проектируется, хотя крупнейший специалист в этой области И. П. Эпик в статье, опубликованной журналом «Горючие ископае​мые», довольно четко определил, каков должен быть профиль котлоагрегатов этой станции. Усиливающаяся в западных районах страны напряженность с переменной частью графика подачи электроэнергии делает сложившуюся ситуацию совершенно нетерпимой. Кукерситы Прибалтийского бассейна, включая гдовские,— отличное топливо для производства электроэнергии. Сланцы вообще прекрасно горят, кусочек сланца можно поджечь спичкой. Еще во время войны, сказал М. А. Стырикович, я проводил опыты по сжиганию сланцев с теплотой горения 900 ккал/кг, и в ре​зультате было отмечено полное выгорание органического вещества и, соответствен​но, великолепная устойчивость факела. Главное, что может испортить сланец,— это сера, однако и сернистым сланцам нашли применение — изготовление битума для дорожных покрытий. Надо только еще проверить, не содержит ли получаемый та​ким образом битум водорастворимые вредные соединения, которые могут перейти в окружающую среду. Менилитовые сланцы выделяют тепла 1000—1400 ккал/кг. Ка​залось бы, они так же, как диктионемовые, годятся для прямого сжигания. Но серы в них чудовищное количество: на тонну условного топлива — 250—300 кг, в то вре​мя как в донецких углях ее 40—50 кг, а в кузнецких — 4—5. Так что если мы когда-нибудь будем добывать эти сланцы, то лишь для того, чтобы получать серу. И тут никакая доразведка не поможет. Единственное, что здесь надо сделать геологам, так это выяснить, нет ли в Прикарпатье месторождений сланцев менее сернистых и более богатых органическим веществом. Сказанное относится ко всем сернистым сланцам, в том числе и Волжского бассейна, считает М. А. Стырикович. Вот, где на​верняка можно и нужно строить маневренные электростанции — на болтышских сланцах Украины и припятских Белоруссии. Сланцы Коми АССР неплохие, по добывать их надо шахтным способом, а это дорого. Вообще, говоря об использо​вании сланцев, всегда надо иметь в виду экономическую сторону дела. Запасов природного твердого топлива в нашей стране безусловно должно хватить на все бли​жайшее столетие, поэтому нужно выбирать наиболее экономичные способы его при​менения. Заканчивая свое выступление, М. А. Стырикович вернулся к вопросу о создании новых электростанций в Прибалтике и отметил, что надо как следует по​работать для того, чтобы начать ставить там блоки в 500 МВт.
Эта тема была продолжена А. В. Раукасом — академиком-секретарем Отделения химических, геологических и биологических наук АН ЭССР, который остановился на причинах задержки строительства сети маневренных электростанций на кукер​ситах. Дело в том, сказал он, что кукерситы — ценнейшее минеральное сырье, ко​торое просто жалко сжигать в топках для получения электроэнергии. Кроме того, как здесь уже говорилось, проблема до сих пор не рассматривалась комплексно. Как известно, под горючими сланцами находятся залежи фосфоритов, добыче кото​рых уделяется первостепенное внимание, но при этом забывают, к каким потерям сланца она приводит, а одновременная разработка фосфоритовых и сланцевых зале​жей пока не предусматривается. Нет и соответствующего проекта станции, не хва​тает строительных мощностей. Ввиду сказанного целесообразно, как полагает А. В. Раукас, новые блоки на 500 МВт установить на реконструируемых Прибалтий​ской и Эстонской ГРЭС, придав им маневренный характер, решив тем самым ряд острых экономических и экологических проблем. Нужно преодолеть ведомственную разобщенность в подходе к запасам сланцев и фосфоритов и провести цикл серьез​ных научных работ, направленных на извлечение из сланцев и лучшее использо​вание различных их компонентов.
Подчеркнув колоссальное значение сланцевой проблемы (из всех видов твердо​го топлива в европейской части страны наиболее распространены именно сланцы),
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академик-секретарь Отделения физико-технических проблем энергетики АН СССР В. А. Кириллин высказал мысль о том, что наши знания о сланцах совершенно не​достаточны. Мы не можем правильно оценить их запасы в различных районах, хотя ясно, что это миллиарды, а иногда и десятки и даже сотни миллиардов тонн. Отсюда вытекает необходимость лучше, чем это делалось до сих пор, вести геоло​гическую разведку. Наряду с тем надо проводить исследования различных видов сланцев, чтобы определить, как их лучше использовать — для прямого сжигания или для химической переработки. Название у всех сланцев одно, а свойства их раз​личны, и речь поэтому пока следует вести не столько о промышленном использова​нии, сколько об опытном изучении сланцев из разных месторождений.
Академик Н. А, Шило обратил внимание на то, что в сообщении А. Е. Шейндли-на не нашли достаточно полного отражения сланцы Восточной Сибири и Дальнего Востока. В восточном регионе страны, сообщил Н. А. Шило, к месторождениям слан​цев примыкают бурые угли с зольностью 60—80%, кстати, малосернистые. Для раз​вития энергетики региона намечается продолжить строительство там гидроэлектро​станций, а большие запасы твердого топлива при этом остаются вне сферы промыш​ленного освоения. Такую хозяйственную политику, по мнению Н. А. Шило, нельзя считать правильной. Далее он сказал, что сложившаяся в нашей горной промыш​ленности практшш приводит к образованию огромного количества всевозможных отвалов и так называемых хвостов. Вопрос это не только экономический, но и эко​логический, и, как считает Н. А. Шило, его обязательно надо рассмотреть примени​тельно к сланцам.
Завершая обсуждение научного сообщения, А. II. Александров отметил важ​ность создания крупных маневренных энергетических мощностей на эстонских сланцах, взаимной увязки разработки сланцев и фосфоритов из месторождений, расположенных на территории республики, и предложил Отделению физико-техни​ческих проблем энергетики АН СССР всесторонне рассмотреть с участием специа​листов из Эстонии поставленные на заседании Президиума АН СССР вопросы, а также привлечь внимание Министерства геологии СССР к изучению состава раз​личных сланцевых пород.
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