В АКАДЕМИИ НАУК СССР
Д.  И.   Щербаков
ИЗ  ИТОГОВ  СОВЕЩАНИЯ ПО  ОЛОВУ
В конце апреля при Геологической груп​пе Академии Наук СССР состоялось рас​ширенное Совещание, посвященное рассмо​трению сырьевой базы олова в СССР. Со​вещание было организовано Геологической группой вместе с промышленной организа​цией, ведающей оловом — Главникельоло-во. Деятельное участие в совещании приня​ли, кроме институтов, входящих в Геоло​гическую группу, Центральный геолого-раз​ведочный институт, Главгеология, Всесоюз​ный институт минерального сырья, Аркти​ческий институт, Дальстрой. Совещание должно было наметить, ознакомившись с новым фактическим материалом по поис​кам и разведкам оловянных месторожде​ний, научные основания и пути дальнейших работ  по  выявлению  сырьевой  базы  олова.
В науке о рудных месторождениях проч​но установился взгляд, согласно которому месторождения олова рассматривались как типичные концентрации оловянных минера​лов, связанные с выделениями газов и па​ров некоторыми своеобразными гранитами во время их остывания. За ними установи​лось название «пневматолитовых месторож​дений», характеризующихся обычно при​сутствуем на ряду с оловом ряда соедине​ний, в состав которых входят фтор, бор, литий и другие элементы. Опыт мировой промышленности показал, что главная мас​са оловянных минералов добывается не из этих коренных месторождений, а из рос​сыпей,   образующихся при  их разрушении  и

сносе продуктов выветривания водой. В средние века оловянная промышленность Европы опиралась на разработки своих крупнейших пневматолитовых месторожде​ний Рудных Гор в Саксонии и Корнуолла в Англии. Они дали свыше миллиона тонн олова. Современная промышленность добы​вает около 2/з потребного ей олова из рос​сыпей Малаккского полуострова и ряда островов, протянувшихся по направлению к о.   Борнео.
Наряду с этими источниками олова в двадцатом веке существенную роль стали играть месторождения Боливии. В этой стране олово, также связанное с гранитны​ми породами, было отложено горячими растворами в трещинах, образуя типичные рудные жилы «гидротермального» проис​хождения.
Опыт работ по изучению оловоносных проявлений в СССР, а также последние данные мировой практики показывают, что условия отложения оловянных минералов значительно шире и разнобразнее, чем это предполагалось   наукой   раньше.
Наметился совершенно новый особый тип оловянных месторождений, связанный с подземными взрывами газов, пробивающих себе таким образом путь к земной поверх​ности и с заполнением образующихся труб​чатых каналов — «трубок взрыва» — ру​дой. К числу таких оловянных месторож​дений относится недавно открытое «Пиниок»   в   Сиаме,     с     разведан-ными     запаса-
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ми 3% руды в 1 500 000 т и рудная тру​ба «Беатрисса Майн» на о. Кинта с 10 000 т олова. К этому же типу относится зна​менитое, крупнейшее в мире, молибденовое месторождение Клеймакс в США. Возмож​но, что с явлениями взрывов также связа​ны некоторые месторождения медных пор​фировых руд, как напр. Алмалыкское в Средней Азии. Академик В. И. Вернадский особенно отметил на совещании важность изучения этих мало известных природных явлений в СССР, указывая вместе с тем на  их   огромное  практическое  значение.
Наряду с высокотемпературными оловян​ными месторождениями большое значение приобретают руды, отложенные горячими еодными растворами, как чисто оловянные, так в особенности сложные сернистые ру​ды, с преобладающими в них мышьяком, цинком, свинцом. Прежде обращали мало внимания на присутствие олова в полиме​таллических рудах. Но теперь, при более углубленном изучении минералогического состава сернистых руд, в некоторых место​рождениях был установлен оловянный ка​мень, притом в значительных количествах. К числу таких месторождений относится Синанча на Дальнем Востоке и Актюс в Киргизии. В обоих указанных месторожде​ниях оловянный камень находится в виде очень мелких кристалликов, пронизывающих сернистые минералы. Как показали опыты, при механической обработке руд возможно извлекать отдельно их ценные составные части. Стоимость олова, заключенного в этих рудах, приближается к стоимости, а иногда и превосходит стоимость остальных компонентов.
Эти факты настоятельно выдвигают не​обходимость широкой ревизии на олово всех известных сульфитных и полиметаллических месторождений СССР. Такие месторожде​ния могут эксплоатироваться как комплекс​ные, что повлечет к значительному сниже​нию себестоимости  добываемых   металлов.
Наконец, на территории главным образом Сибири, широко распространены россыпи, содержащие ряд ценных тяжелых минера​лов: золото, оловянный камень, циркон, монацит, шеелит, тантало-ниобиевые соеди​нения и др. Обычно эти россыпи разраба​тывались только в целях извлечения золо​та.   Поэтому   все   те   механизмы,     которыми

улавливается золото—драги, бутары и т. д., устроены так, что они задерживают только очень тяжелые частицы, образующие так называемый «черный шлих». Несколько ме​нее тяжелые минералы, но все же обладаю​щие значительным удельным весом, при этом теряются. К их числу относятся такие минералы, как оловянный .камень, монацит, шеелит и др., которые образуют так назы​ваемый «серый шлих». При некоторых усо​вершенствованиях промывных аппаратов можно будет улавливать все ценные тяже​лые минералы россыпей. При этом, кроме золота, будут добываться значительные ко​личества: циркона, монацита, оловянного камня, шеелита. Ориентировочные подсчеты показывают, что комплексное использова​ние тяжелых шлихов может полностью по​крыть потребность СССР в цирконе и в значительной мере в других указанных при​родных соединениях. Даже при недоста​точной еще изученности минерального соства россыпных месторождений СССР практика золотого дела уже наметила не​которые районы, где могут быть поставле​ны опытные работы по полному извлече​нию серого шлиха. К их числу относятся: Енисейская тайга, верховья pp. Зеи и Бурей, некоторые участки Приморья. Необ​ходимы специальные исследования в этом направлении, непременно связанные с опыт​ной   добычей   ценного   шлиха.
Много внимания на Совещании было уде​лено вопросу об условиях, благоприятству​ющих образованию оловянных месторожде​ний. Этот боевой вопрос показал, с одной стороны, значительный сдвиг в оценке кри​териев рудоотложения по сравнению с взглядами, изложенными в классических ру​ководствах по рудным месторождениям, а с другой — отсутствие проработанных на​учных концепций о законах концентрации олова   в   земной   коре.
Каковы же геологические и геохимиче​ские особенности оловянных месторожде​ний? Наукой уже давно установлено, что огромное большинство оловянных место​рождений всегда связано с гранитами не​сколько необычного состава, которые, по предложению германского ученого Рейера, более 50 лет тому назад были названы «оловоносными гранитами». Впоследствии, американские   ученые   Фергуссон   и   Бетмав
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кия с так называемыми «кислыми» или особо богатыми кремнекислотой гранитами. Большую роль играет глубина размыва то​го покрова, который одевает гранитные внедрения или «эрозионный срез». Место​рождения олова всегда пространственно ло​кализируются над гранитным куполом, вблизи от него, И поэтому «чрезвычайно чувствительны» к глубине эрозионного сре​за. Наиболее благонадежными являются рудные скопления, образованные горячими водными растворами. Но вообще приходит​ся констатировать громадный диапазон ру-дообразования, начиная от стадий близких к магматическим и кончая гидротермальными условиями и явлениями поверхностного выветривания.
Однако, эти чрезвычайно ценные эмпи​рические обобщения не являются универ​сальными и не объясняют многих наблю​денных явлений. В частности, вопрос о зна​чении возраста гранитов является спорным. Не надо забывать историю оловянной про​мышленности средних веков, указывающую на то, что в Европе олово добывалось в счень больших количествах из месторож​дений, связанных с сравнительно древни​ми    (верхнепалеозойскими)    гранитами.
Интересную попытку научного объясне​ния факта приуроченности оловянного оруденения к наиболее молодым гранитам дан​ной области сделал на Совещании доктор геологии А. Н. Чураков. Он развил идей английского петролога Хольмса, который, рассматривая взаимодействие двух разно​временных гранитных внедрений, считал, что более молодое должно выплавлять из ранее остывшего более легкоплавкие части, обогащаясь при этом щелочами и другими летучими элементами. Очевидно, что если молодой гранит сам по себе содержал сле​ды олова, то после переплавления более древнего гранита, также содержавшего оло​во, молодой гранит окажется уже заметно обогащенным оловом. Если через некото​рый промежуток времени, при новом маг​матическом цикле, в земную кору внедрит​ся третья гранитная интрузия,, которая бу​дет прорывать вторую, то в результате должен получиться гранитный расплав, сильно обогащенный щелочами и оловом. По представлениям А. Н. Чуракова, оло​воносные   районы   создаются   в    таких    ме-
вернулись   к   этому   вопросу   и   подтвердили некоторые   положения   Рейера.
Месторождения олова всегда встречают​ся вместе с гранитами или вблизи них, но далеко не каждому граниту сопутствует оловянная руда. Только при известных ге​ологических условиях, не вполне еще объ​ясненных наукой, образуются «активные» гранитные массивы, способные выделять олово. Для образования оловянных место​рождений кроме оловоносных гранитов нужна еще  сумма геологических условий, при которых будет происходить концентра​ция олова в определенных местах земной коры.
Опыт современной мировой добычи олова указывает, что около 60 — 70% добычи производится из россыпей. Второе место занимают рудные месторождения гидротер​мального типа. На третьем месте стоят бо​лее высокотемпературные месторождения —  пневматолитовые и пегматитовые. Общим для большинства современных месторожде​ний является то, что они связаны с моло​дыми в геологическом понимании гранита​ми (мелового или третичного возраста), и только около 15°/о падает на месторож​дения, связанные с более древними грани​тами.
Профессор С. С. Смирнов, суммируя свой опыт по Восточной Сибири, попытал​ся на Совещании следующим образом фор​мулировать условия, благоприятствующие оловянному оруденению. Прежде всего должна быть налицо «региональная зара​женность» оловом магматических очагов в данном районе. Иначе говоря, он рассма​тривает оловоносность как первичную осо​бенность самой магмы в определенных областях земного шара. Кроме того необ​ходимы определенные условия развития внедрившихся расплавленных гранитных масс, а именно они должны застывать на не особенно больших глубинах в земной коре или, как говорят геологи, они должны затвердевать в гипабиссальных условиях. Наконец, громадную роль играет геологи​ческий возраст этих внедрений. Чем они моложе, тем более надежными будут оло​воносные проявления района. К этим ос​новным положениям С. С. Смирнов доба​вляет некоторые детали. По его мнению, не   обязательна   связь   оловянного   орудене-
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стах, где происходило последовательное внедрение нескольких гранитных распла​вов, причем наиболее оловоносным должен быть самый молодой гранит. Если эти рас​суждения правильны, то становится очевид​ным, что геологический возраст гранитов сам по себе еще не решает вопроса, так как оловоносность гранита обусловливается не временем его внедрения в земную кору, а повторностью этого явления. Кроме того, большую роль должен играть промежуток времени, отделяющий одно внедрение от другого, скорость процесса вторичного вне​дрения и геологическая обстановка. Оче​видно, наиболее благоприятным для кон​центрации олова будет тот случай, когда второе внедрение следует сравнительно быстро после первого, но самый процесс происходит очень медленно и в сравни​тельно спокойной геологической обста​новке.
Тем самым создаются условия, обеспе​чивающие возможность выплавления лег​коплавких   и   летучих   компонентов.
Если применить все соображения о гене​зисе оловянных месторождении к СССР с учетом высказанных на Совещании данных по оловоносности, то с полной определен​ностью наметится в качестве наиболее обещающей области северо-восток Азии {это отметили акад. В. А. Об-ручев, проф. С. С. Смирнов, М. П. Русаков, М. М. Тетяев и др.). Здесь основное внимание привлекают: Верхоянско-Колымский край, хребет Сихоте-Алинь и Забайкалье. Эти районы принадлежат к так называемому Тихоокеанскому складчатому кольцу, в гор​ных сооружениях которого находятся так​же наиболее крупные мировые месторожде​ния олова: Малаккского полуострова, Зонд​ских островов, Новой Зеландии, Боливии. В Восточной Сибири это кольцо предста​влено хребтом Сихоте-Алинь, который тя​нется по берегу на северо-восток, затем по​гружается на дно Охотского моря и опять появляется в виде хребта Черского в бассейне 
р. Колымы. Параллельную цепь это​го кольца представляет также хребет Вер​хоянский. В этих трех хребтах уже обна​ружены обещающие месторождения олова. Другой частью этой системы складок является Восточное Забайкалье, также (перспективное   по   своей   оловоносности.

рее это огромное пространство запол​нено системой параллельных складок, при​легающих с запада вдоль течения р. Лены к значительно более древнему Сибирскому щиту. Отдельные части этой системы известны у нас в СССР под названием Монголо-Охотского   рудного  пояса.
Хотя район северо-восточной Азии яв​ляется по современному состоянию наших знаний наиболее благонадежным для по​исков олова, тем не менее им по целому ряду соображений ограничиться нельзя. Должно быть также обращено внимание (на что указывали на совещании геологи Н. Г. Кассин, Ф. И. Вольфсон, Н. Н. Гор​ностаев и др.) на область распространения несколько более древних гранитов, доста​точно активных и рудоносных, залегающих в благоприятных условиях для рудоотложения, а именно — Северный Тянь-Шань, Центральный Казахстан и юго-западный Алтай.
Если на Совещании сделаны попытки указать, где и почему надо искать олово, то не остались также без внимания и вопросы,   как   надо   его   искать.
Ряд     докладчиков   —   Н.   И.   Софронов, A. П.     Соловов,     С.   С.   Станов,   проф B. А. Зильбер-минц и др. — отметил необходимость модернизации поисковых работ, которые до сих пор опирались в
значительной мере на примитивные орудия
производства — геологический молоток,
лупу и горный компас — и на мало совер​шенные методики. В первую очередь мо​дернизация должна итти по линии все​мерного привлечения физико-химических и геофизических методик. В особенности плодотворные результаты дают все те
приемы поисков, которые опираются на
представления о так называемых ореолах
рассеяния химических элементов вокруг
рудных тел. Обычно вблизи земной по​верхности, в силу механического разру​шения и химических реакций, ряд химиче​ских элементов рассеивается на некоторое расстояние вокруг месторождений, накапли​ваясь в наносах. Их концентрация обычно
растет по мере приближения к рудному те​лу. Поэтому изучая повышение концентра​ции тех или иных химических элементов в определенном направлении, можно гру​бо      оконтурить     с     поверхности       форму
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рудной залежи. Ореолы рассеяния могут быть классифицированы по состоянию в них рассеиваемого элемента. Например, могут быть выделены солевые» механические и газовые ореолы рассеяния, характерные для различных типов месторождений и тре​бующие   различных   приемов   исследования.
В силу того, что наиболее распространен​ная оловянная руда состоит из оловянного камня (двуокиси олова), имеющего значи​тельный удельный вес, большую твердость и устойчивость по отношению к различным химическим воздействиям, около оловян​ных месторождений в рыхлых продуктах выветривания всегда накапливаются обло​мочки оловянного камня. Они легко могут быть уловлены при промывке наносов в ковшах или бутарах вместе с другими тя​желыми минералами, образующими так называемый шлих. Количественное опреде​ление олова в шлихе чрезвычайно легко и быстро производится путем спектрального анализа при помощи кварцевого спектрогра​фа. Стоимость одного спектроскопического определения не превосходит одного рубля, а производительность — на человека, ра​ботающего на одном приборе, — в течение смены достигает 100 определений. Если сравнить эти данные с обычными химиче​скими анализами, которые обходятся в не​сколько десятков (рублей у каждый, при производительности в 3—5 анализов в день, то станет совершенно очевидным преимущество спектроскопического способа, дающего не меньшую точность определения.
Таким образом, комбинируя обычный способ сбора шлихов с их количественным анализом при помощи спектрографа, удает​ся быстро оконтурить площади возможной коренной оловоносности. Следующий цикл работ необходимо уже направлять непо​средственно на выявление коренных место​рождений. При этом, в зависимости от ти​па месторождения, можно применять раз​личные модификации электроразведки пе​ременным током в сочетании с микромагнитометрией (весы Шмидта). В других случаях можно удачно комбинировать электроразведку постоянным током с ра​диометрией. Указанные методики были с успехом применены на месторождении Хапчеранга в Забайкалье, причем была До​стигнута   значительная     экономия     средств

по сравнению с расходами, потребными на обычные   геолого-разведочные   работы.
Но наилучшие результаты получаются тогда, когда исследовательская работа но​сит комплексный характер с применением физико-химических, геофизических методик и классических приемов геолого-разведоч​ного дела. Дело в том, что данные, полу​ченные геофизическими методиками, допу​скают часто различную интерпретацию и поэтому их необходимо корректировать правильными геологическими и генетически​ми построениями. Поэтому, на ряду с раз​личными специальными приемами поисков олова вроде вышеуказанной станнометрической съемки и других видов наблюдений, необходимо производить изучение различ​ных генетических типов оловорудных ме​сторождений, их связи с теми или други​ми магнетическими породами, закономерно​стей их геологического положения и рас​пространения   на   территории   СССР.
Для скорейшего широкого охвата боль​ших территорий в целях выявления их возможной оловоносности, надо широко внедрить в практику всех поисковых пар​тий шлиховой метод как для поисков рос​сыпей, так и для изучения коренной оло​воносности. Заманчивой является также попытка выявить специфические черты оловоносных гранитов с целью использо​вания их в качестве диагностических при​знаков   при   поисковых   работах.
Таким образом, на Совещании наметился ряд научно-исследовательских вопросов, тесно связанных с практикой оловянного дела. Нужно быстро составить шлиховую карту для наиболее перспективных райо​нов СССР, разрешив одновременно со сбором и анализом шлихов способ начер​тания такой карты и интерпретации полу​ченных данных. Необходимо издать для тех же территорий карты распространения гранитов различных типов, с особым вы​делением наиболее молодых гранитов. Же​лательно проверить классические реакции, объясняющие вынос и отложение оловян​ного камня ролью фтора и взаимодей​ствием фтористых соединений олова с па​рами воды. Надо изучить геологические и петрологические особенности оловоносных магнетических пород. Наконец, надо со​здать    научную   классификацию    оловянных
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месторождений, на основе их сравнитель​ного   изучения.
Совещание показало, что поисковые и разведочные работы проводившиеся до сих пор были недостаточны для выявления нужных стране запасов оловянной руды и что отсутствовала настоящая научная база оловянного дела. Тем не менее, осущест​вленные работы показали, что геологиче​ское строение и металлогенические черты отдельных территорий СССР дают все основания рассчитывать на создание соб​ственной   сырьевой   базы   олова.
В   результате   Совещания   институты   гео-

логической группы Академии Наук СССР, учитывая недостаточность знаний геологии, минералогии и геохимии оловянных место​рождений и отсутствие научных данных о территориальном распределении оловоносности, приступили к работам по выявлению сырьевой базы олова в СССР. Ими будут охвачены в 1936 г. территории: централь​ного и восточного Казахстана, северных дуг Тянь-Шаня и частично Забайкалья. Таким образом, Академия Наук, реализуя установки своей мартовской сессии, вклю​чается активно в разрешение одной из актуальных   для   СССР   проблем.
Чл.-корр.   Д.   С.   Белянкин
ВТОРОЕ  СОВЕЩАНИЕ ПО  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ   МИНЕРАЛОГИИ
И  ПЕТРОГРАФИИ
7—10 мая Геологической группой Акаде​мии Наук СССР было созвано второе со​вещание по экспериментальной минералогии и петрографии (первое совещание состоя​лось   в   1934   г.).
Непосредственное участие в работах вто​рого совещания приняли представители 14 отдельных учреждений, из них 6 мо​сковских (Петрографический институт, Ин​ститут неорганической химии, Всесоюзный институт минерального сырья, Институт удобрений, Институт стекла, Московский химико-технологический институт); 6 ленин​градских (Центральный геолого-разведоч​ный институт, Всесоюзный институт огне​упоров, Керамический институт, Институт цемента, Центральный институт абразивов, Ленинградский химико-технологический ин​ститут), а также Свердловский институт строительных материалов и Днепропетров​ский   горный   институт.
Председатель организационного бюро академик Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, отсут​ствовавший вследствие болезни, прислал письмо, в котором подчеркнул две особен​ности, характеризующие общее направление современной экспериментальной петрографи​ческой работы. Первая — это стремление к употреблению примесей, к переходу от плодотворно   уже   использованных   простых

систем к более сложным. Вторая — рас​ширение сферы экспериментальной петро​графии путем вовлечения в ее орбиту процессов, встречающихся в технических про​изводствах.
В заседаниях Совещания участвовал Президент Академии Наук академик А. П. Карпинский. Всего на Совещании заслушано было 28 докладов. Не имея воз​можности сколько-нибудь подробно остано​виться на каждом из них, мы ограничимся ниже кратким рефератом некоторых сооб​щений.
Доклады   общего   характера.
Акад. В. И. Вернадский. «О зада​чах синтеза в области алюмосиликатов». Докладчик напомнил собранию: а) о своих весьма ранних экспериментальных исследо​ваниях в названной области, производив​шихся еще в конце 80-х годов прошлого столетия, т. е. на самой заре физико-хими​ческого силикатного эксперимента, в па​рижских лабораториях Фуке и Лешаталье; б) о созданной им впоследствии и ставшей классической теории комплексного строения алюмосиликатов. Подчеркнув некоторые пункты расхождения этой теории с совре​менными структурными представлениями (Махачки),   он   отметил,   что   эти  последние
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недостаточно считаются с данными химии. Решающее слово, по мнению докладчика, должно принадлежать здесь эксперименту. Необходимо, таким образом, возобновить и расширить экспериментальную работу над алюмосиликатами, исходя при этом из ма​ксимально чистых реактивов и применяя для исследования реакционных продуктов наиболее современные и точные методы рентгенографии,   электронографии   и   пр.
А. С. Г и н з б е р г. «Ложноравновесные явления и вопросы петрологии и техники». Многочисленные примеры, иллюстрирующие общее положение автора о широком рас​пространении означенных явлений как в технике, так и в природе (переохлажден​ные расплавы стекла, метастабильные по​лиморфные модификации, зональные струк​туры, донный лед и т. п.). Присутствующие живо откликнулись на эти примеры, присо​единяя к ним не менее многочисленные примеры также и из своей петрографиче​ской или технологической практики. В ре​золюции Совещания подчеркивается, что неравновесные явления, на ряду с разновесиями, должны служить предметом специ​альных   силикатных   исследований.
Ф. Н. Шемякин. «О периодических реакциях в геохимических процессах». По мнению докладчика, периодические реакции, сопровождающиеся развитием ритмических и лучистых структур, недостаточно учиты​ваются геологами и минералогами (с чем, впрочем,   вряд   ли   можно   согласиться).
Методические   доклады.
А. Г. Бергман «О методах изображе​ния многокомпонентных систем». Охарак​теризовав вкратце основные приемы геоме​трического изображения многокомпонентных систем, как они применяются школой Н. С. Курнакова при исследовании соляных рав​новесий, А. Г. Бергман полагает, что весь​ма своевременно подумать о внедрении тех же приемов также и в петрографию. До​кладчику было указано, что петрографы отнюдь не чуждаются геометрии, но что основным моментом дня в их дисциплине является не столько геометрия, сколько са​мый эксперимент, весьма трудный даже и в случае малокомпонентных -петрографи​ческих  систем.

Н. Е. Веденеева «Универсальная аппаратура для измерения показателей пре​ломления под микроскопом». И. Ф. С а м с о н о в «Развитие методики термооптиче​ского   исследования».
Усовершенствования и упрощения иммер-зионных определений. Оригинальные дополнительные детали к известному термо​микроскопу Энделя, позволяющие произво​дить определения с ним в шлифах и в сходящемся   свете.
Термический   анализ    минералов.
X. С. Никогосян «Физико-химиче​ское исследование нонтронита». Кривые нагревания и обезвоживания двух нон-тронитов: из Андреасберга и Магнитогор​ска; оптические определения. По совокуп​ности данных автор приходит к заключе​нию о монтмориллонитовом типе структу​ры   минерала   нонтронита.
Е. Я. Роде «Кривые нагревания и обезвоживания железных и марганцовых соединений». Детальная проработка бога​тых материалов по Алапаевским и Бакальским железным рудам и по марганцовым рудам Чиатур. Некоторые расхождения в отношении минералов марганца с данными X. С. Никогосяна объясняются, повидимо-му, не столько существом дела, сколько примененной методикой исследования (ве​личина навески, скорость нагревания и пр.). Собрание высказало пожелание об унифи​кации  этой  методики.
А. В. Николаев «О кривых нагрева​ния боратов». Предварительное сообщение о предпринятых автором обширных рабо​тах по физико-химии индерских боратов. Между прочим им констатирована харак​терная экзотермическая «боратная» оста​новка на кривых нагревания большинства этих   боратов.
Д. С. Белянкин «К термической ха​рактеристике некоторых каолинитовых глин». Опыт интерпретации классических остановок на кривых нагревания каоли​нитовых глин: эндотермической при 500— 550° и экзотермической при 950—990°. Сообщение о полученной П. Я. Сегалем и Н. С. Ка-лийной еще одной экзотермической остановке, при 127°, на кривой нагревания просяновского   каолина.     Происходит     она.
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повидимому, от кристаллизации аморфной кремнекислоты, избыточной против мулли​та,   развивающегося   при   950—990°.
Силикатные   системы.
О. К. Ботвинник «Диаграмма плав​кости тройной системы Na2О—MgO—SiО2». Н. С. Ма-нуйлова «Кристаллические фазы тройной системы Na2О—MgO—SiО2». Совместная работа авторов над системой, важной для стеклоделия, с применением американского метода экспериментирова​ния,—закалки и петрографической характери​стики закаленных фаз. Определено три новых кристаллических соединения: Na2О. MgO. SiOa. Na2О. 2MgО2. 2SiOa и Na2О, 2MgO. 6SiО2. Хотя на производство работы, за​трачено докладчиками было около полуто​ра года, тем не менее, она и по сию пору не может считаться вполне законченной. Требуется дополнительная проработка си​стемы, однако у авторов по характеру основной их работы в Институте стекла не было возможности ее произвести. Совеща​нием выражено пожелание об оказании во всех подобных случаях работникам отрас​левых институтов помощи со стороны Ака​демии Наук.
Синтез   силикатов.
Ф. В. Сыромятников «О синтезе каолина и о работах Лаборатории экспе​риментальной минералогии и петрографии Всесоюзного института минерального сырья» (информационное сообщение). Кроме каоли​на, были затронуты докладчиком также и его искусственные серпентины, для кото​рых установлены им пределы устойчивого существования 100—400°. Оливин в его опытах, напротив того, не подвергался из​менению  даже  и при  температуре   520°С.
Физические   свойства   минералов 
и  горных   пород.
М. П. Волорович «Физико-химиче​ские исследования расплавленных горных пород (вязкость, плотность, упругость)». Исследовались автором в отношении вяз​кости и пр. расплавленные горные породы различной   кислотности  — от базальтов   до

липаритов. Все это должно иметь то или иное значение для правильной постановки петрографической проблемы дифференциа​ции лав. Некоторыми из присутствующих на докладе было выражено пожелание о максимальном, насколько возможно, при​ближении дальнейшей работы докладчика к природным условиям магматических про​цессов   (давление,   водяные  пары).
Н. Е. Веденеева «Исследование окрас​ки полихромных турмалинов при разных температурах методом спектроплеохроиметра». Интереснейшие описываемые автором изменения степени поглощения световых лучей турмалина связываются им с дефор​мациями наружных электронных оболочек в ионах.
Физико-химия   минеральных    растворов.
А. В. Казаков «Термика и раствори​мость минералов». С исключительным вни​манием выслушано было сообщение доклад​чика о многочисленных его опытах по рас​творению минералов, нагревавшихся до раз​личных температур. Оказалось, что раство​римость эта максимально возрастает в уз​ком пределе температур, отвечающем раз​рушению или преобразованию кристалличе​ской решетки минерала с выделением из нее Н2О, СО2 и 
т. п. Открывается широ​кая возможность использования этого явле​ния для разделения минералов. Поучитель​ный пример — выделение сидерита из сме​си его с лимонитом путем растворения этого последнего в холодной НС1 после на​гревания смеси до температуры дегидрата​ции  лимонита.
А. В. Казаков «Система равновесия СаО—P2O5 в водных растворах». Явления; равновесия фосфорно-кислых солей в вод​ных растворах минимальной концентрации. Практическое применение к происхождению фосфоритов неорганическим путем, посред​ством осаждения из водных растворов мор​ских глубин при выносе этих вод в мелкоморье   (освобождение   растворителя   СОг).
Н. И. Хитаров «Исследования в обла​сти критических температур». Явления рас​творения в  надкритической воде щелочных силикатов, боратов и пр.; количественные определения     их     концентрации.   Приложе-
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ния к генетическим проблемам некоторых рудных месторождений (молибден в кварце​вых  жилах).
Доклады  по   технической  петрографии.
Д. С. Белянкин «Некоторые явления из области петрографии технических про​дуктов». Метаморфизм огнеупоров; зональ​ное перерождение их в процессе огневой службы в заводских печах. Описанное ра​нее для динаса, оно распространяется, по наблюдениям докладчика и его сотрудни​ков 
(Б. В. Иванов, Н. Л. Полякова), так​же  и  на  шамот, и  на  магнезит.
А. С. Г и н з б е р г. «Кристаллизация литых изделий без обжига». Безобжиговая кристаллизация достигается в опытах авто​ра введением в отливаемую массу в каче​стве минерализаторов магнезиальных гор​ных пород. Получающийся в результате значительный экономический эффект не​сколько обесценивается снижением каче​ства изделий — механической прочности и огнеупорности; все это не выходит, одна​ко,   за  пределы   практических   норм.
А. И. Цветков. «Некоторые данные о кристаллизации плавленого диабаза». Ав​тор показывает, как, в зависимости от условий кристаллизации (скорость охлаж​дения, температуры), меняются и фазовый состав, и микроструктура плавленых гор​ных пород, что весьма важно как для практики литья, так и для понимания мно​гих особенностей магматических горных пород.
А. И. Жили н. «Изучение кристаллиза​ции кислых доменных шлаков, содержащих МnО». На Урале скопляется ежегодно гро​мадное количество металлургических шла​ков, могущих быть использованными для отливок (брусчатки, плиты и пр.). Доклад​чик с успехом занимался опытными отлив​ками такого рода, с параллельным опреде​лением их микроструктуры, физических свойств и пр. Скорость кристаллизации шлаков по методу Цшиммер-Дитцел и т. Д. С. Д. Четвериков и А. В. Руд​нева. «Сварочные и приварочные шлаки». П. М. Каниболоцкий «Микроскопи​ческое изучение аггломерата Никопольской марганцевой   руды».
В том и другом случае анализ фазового состава    технических     образований,    оказы-

вающий соответственные услуги производ​ству. В частности, все минеральные формы», в каких содержится марганец в аггломерате (окислы или силикаты), отражаются не​посредственно на качестве этого продукта. В. В. Гончаров «Сообщение о рабо​тах минералогической лаборатории Всесоюз​ного института огнеупоров». Научным пер​соналом лаборатории реализована в 1935 г. довольно обширная тематика: 1) по коли​чественному учету минералогического соста​ва динаса (Ахъян), 2) по хромито-динасу (Куприянова), 3) по шпинельно-хромитовому огнеупору (Федотьев), 4) по минерало​гии керамических кислотоупоров (Клейн-берг), 5) по тальково-магнезитовым массам, (Гончаров). На последней работе, посвя​щенной изменениям, претерпеваемым при обжиге талько магнезитовой породой через, энстатит и клиноэнстатит до форстерита, докладчик остановился более подробно. Форстеритовые огнеупоры, по данным до​кладчика и дополнительному сообщению В. В. Аршинова, уже и сейчас применяются-: в Англии я Америке. Повидимому, им суж​дено   большое  будущее.
Н. А. Торопов «Исследование целитовой составляющей цементного клинкера». Исходя из личных наблюдений над фазо​вым составом магнезиальных портланд-цементов и базируясь на данных Браунмиллера и Бога, докладчик расшифровывает со​став целита в виде 4-кальциевого алюмо-феррита переменного состава. Это — факт, весьма не безразличный для понимания истинной конституции портланд-цементного, клинкера.
Н. А. Торопов «Алюминаты и фер​риты натрия в алюминиевом производ​стве». Синтез тех и других посредством спекания. Непрерывные твердые растворы алюминатов и ферритов; их дебаеграммы» Значение полученных фактов для техноло​гии   алюминиевого  производства.
Н. Е. Ф и л о н е н к о. «Опыт приложе​ния технической петрографии к контролю, качества искусственных абразивов». Петро​графический метод отлично использован автором не только для определения фазо​вого состава и строения корундовых бло​ков, как они получаются в процессе элек​троплавки   корунда,   но   и   для   правильной.
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оценки абразивных качеств технического электрокорунда. Работа Филоненко полу​чила должное признание со стороны про​изводственных  организаций.
Все перечисленные доклады были пред​метом живого обсуждения присутствующих. Независимо от этого, последнее заседание Совещания было посвящено специальной дискуссии по итогам проведенной работы. При общей весьма положительной ее оцен​ке указывалось и на некоторые ее недоче​ты, что нашло себе отражение в резолюци​ях,  принятых   Совещанием.
К важнейшим недочетам относятся: 1) не​достаточное внимание наших эксперимента​торов к наиболее актуальным вопросам маг​матической петрографии; 2) относительно слабое развитие экспериментальных работ по осадочной петрографии; 3) известная идейная и методическая односторонность ряда работ, происходящая от недостаточ​ной ориентировки химиков в элементах ми​нералогии и петрографии, а минералогов и петрографов в основных проблемах и мето​дах современной физической химии; 4) не​достаточная внимательность к нашим экс​периментальным работам со стороны неко​торых   производственных   организаций  и   пр.

Признавая в высшей степени полезным и важным обмен опытом отдельных лабора​торий и лиц, занимающихся эксперимен​тальной минералогией и петрографией, Со​вещание постановило ходатайствовать об организации при Геологической группе Ака​демии Наук постоянного бюро. На это бю​ро должны быть возложены следующие обязанности: установление постоянных сно​шений между отдельными исследовательски​ми ячейками; повышение квалификации спе​циалистов путем организации лекций и из​дания научных сборников, посвященных со​временному состоянию и успехам в обла​сти минералогического и петрографическо​го эксперимента; созыв очередного совеща​ния по экспериментальной минералогии и петрографии не позднее весны 1938 г.; специальная подготовка этого совещания, т. е. разработка плана сообщений крупней​ших наших специалистов по основным во​просам   экспериментальных   дисциплин.
Участниками Совещания предприняты бы​ли две экскурсии — во Всесоюзный инсти​тут минерального сырья и в Институт стекла для детального ознакомления с ап​паратурой и производством эксперимен​тальных   работ  в   их   лабораториях.
Г. Л. 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  ИЗУЧЕННОСТИ   СССР
С 23 по 26 апреля происходило расши​ренное совещание Геологической группы Академии Наук СССР, посвященное во​просам геологической изученности Союза, состоянию работ по составлению геологиче​ских карт и направлению дальнейших ра​бот.
В совещании принимал участие помимо институтов, входящих в состав Теологиче​ской группы Академии Наук- (Ломоносов​ский, Петрографический, Геологический, Почвенный), целый ряд внеакадемических институтов (Геолого-разведочный, Мине​рального сырья, Арктический, Гиредмет, Нигризолото, Нигринефть и др.), а также хозяйственных и советских организаций (Главное    Геологическое   Управление,    Нар-

компуть, Главсевморпуть, Главзолото, Главуголь, Главнефть, Главнемет, Главредмет, Главметалпром,   Главникельолово).
Участие такого большого числа органи​заций объясняется актуальностью поднятых вопросов. Не так давно Совет Народных Комиссаров обратил внимание на неблаго​получное положение с печатанием карто​графических материалов и вынес по этому вопросу специальное постановление. Прав​да, постановление относится в первую оче​редь к географическому и топографическо​му картированию, но не в меньшей степени оно касается и геологического картирова​ния.
Геологическая изученность страны преж​де  всего   характеризуется   состоянием   поис-
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ково-съемочных работ. Главное место здесь необходимо отвести геологической карте — этой основе всех геолого-разведочных работ. По сравнению с дореволюционным пе​риодом, мы имеем здесь огромные дости​жения. Начиная с 
1882 г., с того времени, когда геологические исследования в нашей стране приняли более или менее система​тический характер, и кончая 1917 г., кар​тированная территория государства (со все​ми территориями, ранее входившими в его состав) едва ли превышала в среднем 10% общей площади. При этом, что весьма ха​рактерно для империалистической политики царской России, исключительно слабо кар​тировались ее окраины: так в Дальнево​сточном крае съемка сосредоточивалась преимущественно в юго-восточной части; в Восточной Сибири—в южной части; съем​ка Кавказа носила характер эпизодических объездов отдельными специалистами, да​вавшими в результате общие очерки обсле​дованного района. В силу технической от​сталости всего народного хозяйства страны технически маломощным являлось и геоло​го-разведочное дело; особенно отсталой бы​ла техника геологического картирования. Характерно, что на долю крупномасштаб​ных съемок приходилось не свыше 0,24% для масштаба 1 : 200 000 и 0.45°/о для бо​лее  крупных   масштабов.
Резко изменилось состояние геолого​съемочных работ в послереволюционный пе​риод. Развернувшаяся в годы первой пяти​летки социалистическая индустриализация потребовала мощной минерально-сырьевой базы, а последняя, в свою очередь вызвала значительное развертывание геологических и   геолого-разведочных   исследо-ваний.
В результате проведенных работ, изучен​ность территории СССР на 1 января 1 936 г. по различным масштабам составила свыше 8,5 млн. км2, что в четыре раза превышает все имеющиеся данные дореволюционного периода.
В соответствии с социалистическим прин​ципом размещения производительных сил, геолого-съемочные работы в условиях СССР характеризуются охватом окраин Союза, картирование которых неуклонно развивается; интенсивно проводится де​тальная съемка, служащая основой для правильного   развертывания     геолого-разве-

дочных и гидрологических работ, проекти​рования и строительства гидротехнических, промышленных и железнодорожных соору​жений.
Во время совещания была организована выставка геологических карт, выпущенных в последние 2 — 3 года, а также новых, еще не опубликованных карт Средней Азии, Крыма, Казахстана, Кавказа, Урала, Донбасса и Кузбасса, т. е. как раз тех об​ластей, с названием которых связано раз​решение крупнейших народнохозяйственных проблем  второй   пятилетки.
В настоящий момент основные районы Союза как в центре, так и на окраинах, могущие служить минерально-сырьевой ба​зой промышленности, охвачены поисково-съемочными работами. К сожалению, при​ходится отметить, что всюду, где произво​дится съемка, устанавливаются свои мас​штабы. Каждая организация подходит к вопросу масштаба съемки достаточно свое​образно. Поэтому густота сети выходов на единицу площади, которая ложится в осно​ву этих съемок, в высшей степени произ​вольна, и каждое предприятие трактует этот вопрос по-своему. В результате, геологиче​ские съемки масштаба 1 : 5 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000 очень часто не отвечают этим мас​штабам. Как весьма положительное явле​ние, радующее геолога, следует отметить, что с каждым годом все больше появляют​ся съемки крупных масштабов 1 : 200 000 и 1 : 500 000. Следует отметить также и то обстоятельство, что геолого-съемочные ра​боты у нас, если только они проводились с заранее выработанной целевой установкой, большей частью промышленного характера, часто сопровождались наглядным эффектом в  деле   открытия   полезных   ископаемых.
Ниже приводится краткая характеристи​ка главнейших результатов геологической съемки по отдельным районам, взятая нами из доклада заместителя начальника Глав​ного геологического управления инж. А. А. Блохина   на   сессии  Геологической   группы.
Дальневосточный край. В пе​риод 
1929 —1936 гг. геологической съем​кой покрыто 7,4% всей площади. Преобла​дает масштаб 
1 : 200 000. Некоторая часть территории   покрыта в масштабе 1 : 500 000. В итоге съемочных работ открыты угленос​ный    бассейн    в   районе   
р.    Бурей,    новые
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железорудные районы, коренные месторож​дения золота, установлены перспективные запасы железа в М. Хинганском районе и  т. д.
Восточная Сибирь. Систематиче​ская съемка начата с 1923 г.; по 1929 г. проводилось в основном изучение Черемховского угольного бассейна и отдельных районов. В результате геолого-съемочных работ, начиная с 1930 г., открыты место​рождения редких элементов, шеелита и т. д. В 1935 г. съемки в некоторых районах ве​лись в масштабе 1 : 500 000, 1 : 200 000 и 1 =100 000.
Западная Сибирь. До 1929 г. Западная Сибирь картировалась в основном в масштабе 
1 : 500 000. С 1929 г. началось картирование в масштабе 1 : 100 000. В итоге съемочных работ открыта обширная площадь железного оруденения на стыке Алтая, Кузнецкого Ала-Тау и Западных Саян. Выявлены и изучены золотоносные площади, выявлены месторождения железо​рудных  кварцитов  и  т.  д.
Казахская республика давно привлекала исследователей своими богаты​ми возможностями, но только в годы раз​вернутой социалистической индустриализа​ции была включена в круг широких геоло​гических исследований. Картирование в основном производилось в масштабах 1 : 1 000 000, 1 : 400 000, 1 : 200 000 и ча​стично   1 : 100 000  и 1 : 50 000.
В результате геолого-съемочных работ открыты большие месторождения меди, мо​либдена, никеля, золотоносных жил, руды и  т.  д.
Большой интерес представляет состояние геологической изученности Арктики, о ко​тором было доложено на совещании Н. Н. Урванцевым. Составленная 1/2 года тому назад карта уже не удовлетворяет тем тре​бованиям, которые полярники-геологи предъ​являют в настоящий момент к карте мас​штаба в одну миллионную. Приступая к со​ставлено новой карты, полярники предъ​являют следующие требования: «густота маршрутов должна быть такова, чтобы маршруты отстояли друг от друга не ме​нее чем на 10 км, в районах сложного ге​ологического строения и только для обла​стей, сложенных более или менее просто, можно  допускать  расстояние  между  отдель-

ными маршрутами —15 км». Нужно заме​тить, что Арктика в отношении составле​ния такой карты изучена не больше, чем на 15%. Поэтому здесь предстоит еще большая и сложная работа. Больше, чем какая-либо другая область Арктики для составления карты такого масштаба изуче​на Чукотка, так как на Чукотском полу​острове побывало больше всего геологиче​ских экспедиций (за время с 1926 по 1935   г.   —   31   экспедиция).
Большие работы по геологическому изу​чению развернулись и во многих других районах Советского Союза: Средняя Азия, Урал, Северный Кавказ, Закавказье, Крым, Украина, Курская, Воронежская, Калинин​ская, Западная, Московская и Ивановская области, Кировский, Горьковский, Куйбы​шевский и Северный края, Карелия, Коль​ский полуостров и т. д. Всюду, куда шел геолог, а за ним разведчик, проделана огромная работа. В итоге наша страна к настоящему времени геологически изучена на 37—38%. До первой пятилетки, за 47 лет существования геологической служ​бы в нашей стране, было заснято 3 млн. 23 тыс. км2, т. е. 17,7% всей территории, а за время только одной первой пятилетки покрыто съемкой 3 млн. 747 тыс. км2, что составляет   17.4%   всей   территории  Союза,
Геологическая служба Советского Союза несомненно имеет огромные достижения. Однако, по сравнению с тем, что требует страна, сделано еще очень немного и об этом неоднократно указывалось в постано​влениях партии и правительства. В области геологического изучения, выявления, учета и освоения полезных ископаемых мы все еще продолжаем отставать от темпов обще​го развития нашей страны. Не нужно за​бывать, что страна на 62—63% еще со​всем не изучена. Есть целые области, ко​торые почти совершенно не изучены в ге​ологическом отношении; больше того — в нашей стране есть белые пятна, где ни ра​зу   не   ступала   нога   геолога.
В чем же причина такого отставания ге​ологической службы? Эта причина кроется в недостатках самих геолого-разведочных работ. Акад. И. М. Губкин указал в своем вступительном слове при открытии Совеща​ния   о   тех   разрывах,   которые  наблюдаются
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в   геологических   работах.   Эти  разрывы   су​ществуют по   следующим  линиям:
1) Разрыв между геологической картой и топографической съемкой. Если слаба изученность нашей страны в геологическом отношении, то изученность в топографиче​ском отношении, особенно в области соста​вления карт, необходимых для геологиче​ской съемки, еще слабее. «Топографиче​ские работы являются фактором, лимити​рующим работы по геологической съемке,— заявил акад. И. М. Губкин, — и потому служат  тормозом  для их развития».

2) Разрыв в масштабах съемок. Из 37% территории Союза, покрытых геологиче​ской съемкой, 20% и больше составляют съемки мелкого масштаба, которые годны только как обзорные карты и не годны для нашей   практической   работы.

Следующий разрыв, отмечаемый акад. И. М. Губ-киным, это разрыв в области изу​чения месторождений полезных ископаемых. Часто так бывает, что поисково-съемоч​ная работа определяет мощное место​рождение какого-нибудь полезного иско​паемого, но затем оказывается, что оно не​пригодно, или же недостаточно для про​мышленной эксплоатации. Здесь налицо, та​ким образом, разрыв между геологическими запасами и запасами промышленными (так называемыми запасами высоких категорий), причем такое положение встречается даже в старых геологических районах. Акад. И. М. Губкин, например, отмечает, что «ча​сто в ряде угольных районов — Донбасс, Кузбасс и т. д. встают вопросы о нехват​ке разведанных участков для шахтного строительства». Особенно неблагополучно в этом отношении обстоит дело с оловом и редкими   элементами.
Говоря об общих недостатках геолого​разведочной службы, следует отметить еще один разрыв, особенно рельефно высту​пающий в нефтяной промышленности — разрыв между разведочными работами и работами эксплоатационными. Взять к при​меру Грозненский район. Еще 11/2—2 года назад к этому району относились так, как будто там ничего нет. А между тем сей​час выясняется, что там имеются большие эксплоатационные возможности. «Если бы геолого-разведочные работы, — говорит акад.   И.   М.  Губ-кин,  —  велись  там  надле-

жащим образом, то этот район мы бы дав​но   использовали».
' В настоящее время в небольшом объеме, но имеющем большое научное и практиче​ское значение, развернул работу по разра​ботке некоторых геологических карт, а так​же по методике картирования Центральный геолого-разведочный институт. С этой целью при нем создан специальный каби​нет обзорных карт, который поставил в качестве одной из больших и чрезвычай​но ответственных своих задач, составление общей обзорной карты всего Союза в мас​штабе  
1 : 2 500 000 на 32 листах.
Составление сводной геологической карты Советского Союза является делом совер​шенно новым. Даже за границей, где геоло​гическая служба развита давно и где сло​жилась богатая техника этого дела, поста​новка его несвободна подчас от самых грубых ошибок. Поэтому эту работу сле​дует признать очень сложной, требующей накопления    значительного    опыта.
На ряду с этим Институт ставит перед собою задачу составления карты геологиче​ской изученности Союза. Несмотря на то, что в этой области проведены значитель​ные работы, такая карта еще не составле​на. Карта предположена в крупном масшта​бе:   1:2500 000,  частично   
1:1000 000.
Разрабатывая типы легенд, Геолого-разведочный институт в ближайшее время предполагает передать их на широкое об​суждение  и  критику.
Совещание отметило следующие основные недостатки состояния геологической съемки и существующих геологических карт Со​юза: 1) геологические съемки носят нерегу​лярный и бессистемный характер; 2) явно неудовлетворительно качество геолого-съе​мочных работ в смысле внедрения ком​плексности при съемке, полной и надлежа​ще поставленной камеральной обработки материалов съемки; 3) нет единого науч​но-руководящего и контролирующего цен​тра, который мог бы направить геолого​съемочные работы; 4) большое количество накопленных материалов лежит необрабо​танным в различных организациях; 5) то​пографическая съемка резко отстает от ге​ологической; 6) крайне отстают работы в области стратиграфии, палеонтологии, пе​трографии  и  минералогии,  лежащие в  осно-
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ве геолого-съемочных работ; 7) распростра​нены почти исключительно мелкие масшта​бы съемок; 
8) неблагополучно обстоит де​ло с легендами: 
а) разнобой в легендах; бывают случаи, когда работы, производив​шиеся в одном и том же масштабе, произ​водились по различных легендам, и план​шеты были трудно сравнимы друг с дру​гом; 
б) путаница литологических и страти​графических принципов для осадочных по​род; в) далеко не всегда придерживаются принятой международной геологической ле​генды; г) не разработаны до настоящего времени условные обозначения детальных планов и карт; д) не разработаны услов​ные обозначения тектонических элементов; е) легенды у обзорных карт по полезным ископаемым составлены так, что можно узнавать лишь, на какой металл это место​рождение представляет интерес, но какого генетического типа это месторождение, ни на одной карте не указано; 9) на карте от​сутствуют достаточно ясные структурные черты; 10) не-достаточно расчленены на карте четвертичные и вообще рыхлые от​ложения; 11) до настоящего времени еще не выработана методика картирования ин​трузивных тел, применяется чисто петро​графический принцип расчленения интру​зивов, что приводит к разрыву дифференциатов одного и того же комплекса, а, с другой стороны, к соединению вместе по​лутипов одинакового состава, но разного возраста; 12) чрезвычайно сильно отстают издания результатов геологических иссле​дований; 13) очень плохо поступают гео​логические отчеты и карты в Центральный геологический фонд Главного геолого-раз​ведочного управления, вследствие чего тор​мозится составление сводных геологических карт; 14) слабо вооружены технически ге​ологические работы; 15) крайне неудовле​творительно печатаются и оформляются ге​ологические  карты.
Совещание внимательно обсудило также весь комплекс вопросов, связанных с гео​химической изученностью Союза. Совеща​ние указало на необходимость коренной пе​рестройки геологических работ в Союзе и резкого повышения качества их, так как этого требуют интересы правильного раз​вития работ по освоению природных ресур​сов   страны.  Совещание   отметило,   что  важ-

нейшими задачами такой перестройки явля​ются: составление единого целеустремлен​ного плана геолого-съемочных работ Сою​за в целом и по отдельным районам, фор​сирование топографических съемочных ра​бот, всемерное форсирование геологических работ в таких районах, как Дальневосточ​ный край, Арктика, Урал, Восточная и За​падная Сибирь, Средне-Азиатские респу​блики,   Казахстан.
Помимо этих задач, указано также на необходимость усиления геологических ра​бот в крупных масштабах; более широко​го развития работ в области дисциплин, составляющих основу геологической съемки (стратиграфии, палеонтологии, минералогии и петрографии) и, наконец, улучшения ка​чества геологических работ, обработки ма​териалов, составления  отчетов,  карт и т.   д.
В соответствии с выдвинутыми задачами необходимо прежде всего усилить геологи​ческий контроль над работами всех геоло​гических организаций. Осуществление тако​го научно-геологического контроля должно быть сосредоточено в междуведомственном Геологиче-ском  совете.
Значительную роль в разрешении поста​вленных задач должны сыграть следую​щие  мероприятия:
1) Установление методики петрографиче​ских, палеонтологических, минералогиче​ских  и   геохи-мических  исследований.

2) Установление твердых, обязательных требований к организации геолого-съемоч​ных работ, оформление отчетов и картогра​фических материалов путем составления единой инструкции по геологическому кар​тированию, общеобязательной для всех ор​ганизаций.

3) Разработка унифицированных легенд для  геологических  карт  и профилей.

4)
Обеспечение бесперебойного и своевре​менного поступления геологических отчетов
и карт всех организаций в Центральный
геологический фонд в целях своевременно​
го обобщения этих материалов и составле​ния сводных геологических карт; обеспече​ние хранения этих материалов, а также первичных   материалов   съемки.
5)
Укрепление работ Главного геолого​разведочного управления по составлению
обзорных карт.
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6) Форсирование издания геологических описаний и карт заснятых районов.

7) Поднятие на надлежащий уровень технического вооружения геолого-съемочных работ.


Проведение этих мероприятий упорядо​чит работу по геологическому изучению страны и явится крупнейшим фактором в деле разрешения советскими геологами по​ставленных   перед   ними   задач.
Г.   А.  Соколов
СОВЕЩАНИЕ ПО ХРОМОВЫМ РУДАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ
Поднявшаяся на высокую качественную ступень, тяжелая промышленность СССР предъявляет все более и более возрастаю​щий спрос на легированные стали. Номен​клатура качественных сталей: хромоникелевые, хромомолибденовые, хромова-надиевые, хромовольфрамовые стали и т. д. показы​вает, что для изготовления почти всех без исключения марок легированных сталей требуется хром. В силу этого хромовые ру​ды имеют огромное народно-хозяйственное и оборонное значение. Хром вводится в стали в виде ферро-хрома, изготовляемого в СССР Челябинским и Запорожским за​водами ферросплавов. Снабжение феррохромного производства необходимым коли​чеством кондиционной хромовой руды является чрезвычайно важной, актуальной и в то же время весьма напряженной за​дачей для добывающей промышленности, представляемой в данном случае трестом «Союзхромит». Советский Союз распола​гает огромными выявленными запасами хро​мовых руд — около 15 млн. тонн. Однако высокосортные, пригодные для феррохромного производства руды составляют толь​ко небольшую часть общих запасов. Поло​жение таково, что, без принятия специаль​ных мер, уже в начале третьей пятилетки могут   появиться  серьезные  затруднения.
В Ломоносовском институте Академии Наук СССР при содействии Совета по изучению производительных сил уже не​сколько лет ведутся работы по геохимии и генезису хромитовых руд. Учитывая акту​альность проблемы хромитового сырья, ра​боты эти проводятся в тесном, контакте с хозяйственными и научно-исследовательски​ми   организациями,   ведущими   те  или   иные

работы по хромитовому сырью и феррохро​му. При единодушном одобрении всех этих организаций, Академией Наук было созва​но специальное совещание по сырьевой ба​зе хрома. В нем приняли участие: Госплан СССР, заинтересованные глав-
ки — Главнемет и подведомственный ему трест Союз-хромит, Главметалпром в лице Спецстали и представителя Челябинского завода ферро​сплавов, Главгеология и объединяемые ею институты и тресты — Всесоюзный инсти​тут минерального сырья, Центральный гео​лого-разведочный институт, Уралгеомин, Уралразведка; Ломоносовский и Петрогра​фический институты Академии Наук, Со​вет  по изучению   производительных  сил.
Всего в заседаниях совещания, продол​жавшегося 3 дня (25—27 мая), было за​слушано 15 докладов. Это авторитетное со​вещание, в работах которого принимали участие 40 специалистов, в том числе акад. И. М. Губкин, акад. Э. В. Брицке и дру​гие крупные ученые, детально рассмотрело положение с запасами сырья для ферро-хромового производства. Совещание при​шло к заключению о необходимости форси​рованного проведения ряда конкретных ис​следований по определенному плану, рас​считанному на период времени 1937—1940 гг. Главнейшие решения и выводы со​вещания   сводятся   к   следующему.
Предотвращение возможных затруднений с высокосортным хромовым сырьем долж​но пойти несколькими путями. Первый путь — расширение и форсирование геоло​го-разведочных работ. Геолого-разведочная служба за время двух пятилеток проделала огромную работу по выявлению месторож​дений хромовых  руд.  Результатом являются
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названные выше 15 млн. т общих запа​сов. Однако, как уже было сказано, ферро-хромовое производство требует высокосорт​ного сырья, запасы которого не обеспече​ны, и поэтому необходимо широко развер​нуть поисковоразведочные работы именно по  высокосортным рудам хрома.
Тщательно взвесив потребность и уже выявленные запасы, Совещание констати​ровало необходимость затрачивать ежегод​но до 6 млн. руб. на разведочные работы и, кроме того, широким фронтом развернуть комплексные геологические и геохимические исследования, которые обеспечат правиль​ное направление и методику поисковых и разведочных работ. Совещание подробно обсудило программу необходимых научно-исследовательских работ, наметило исполни​телей,   затраты   и  сроки.
На долю Ломоносовского института па​дает проведение геолого-геохимических ис​следований по хромитам Ю. Урала, прове​дение ряда работ — экспериментальных и по усовершенствованию методов химическо​го   анализа  хромовых   руд.
Совещание, резко подчеркнуло необходи​мость использования убогих вкрапленных руд, которые после обогащения дают пре​красного качества хромитовый концентрат. Для строительства новой мощной обогати​тельной фабрики наиболее выгодным при​знан Хабаринский массив, находящийся в 20 км от ст. Халилово. Для обеспечения рентабельности производительность фа​брики должка быть не менее 20 тыс. т концентрата в год. За 10 лет своей рабо​ты такая фабрика поглотит 1 млн. т необогащенной   руды.
Разведочные так же как и исследова​тельские работы на Хабаринском массиве должны   быть   особенно   форсированы.
Совершенно еще не используемыми для феррохромного производства остаются за​пасы мощнейшего Сарановского месторож​дения хромитов на Урале. Препятствием к их продвижению в данном направлении яв​ляется их неблагоприятный качественный состав (37—39% Сг2О3) и очень высокое содержание железа. К тому же механически Сарановские руды обогащены быть не мо​гут. Совещание уделило специальное вни​мание проблеме химического обогащения Сарановских   руд,   считая,   что   с   решением

этой проблемы феррохромовое производство было бы обеспечено сырьем на ряд десятилетий. Метод химического обогащения Сарановских руд в его принципиальной основе разработан лабораторией Уралгеомина. Обсудив вопросы технологических качеств и вероятной себестоимости тонны химического концентрата, Совещание уста​новило, что необходимо скорейшее осущест​вление технико-экономической проверки вы​работанного метода путем опытов в полу​промышленном   масштабе.
Однако, при самых быстрых темпах ре​шения вопроса о химическом обогащении Сарановских руд, концентраты Сарановских руд смогут войти в промышленность не ра​нее как через 3—4 года. Поэтому эта ра​бота ни в какой мере не снимает забот о реализации других путей покрытия дефи​цита хромового сырья для феррохромового производства. Совещание обсудило поэто​му и некоторые вопросы технологии фер​рохрома под углом зрения возможного ис​пользования менее качественных хромовых руд, чем те, которые потребляются сейчас заводами ферросплавов. Несомненным, со​вершенно реальным успехом Совещания является выяснившаяся на нем возмож​ность переработки Челябинским заводом ферросплавов руд с содержанием 39% Cr2O31  до 30 тыс. т. руд Алапаевского ме​сторождения ежегодно. Это решение по су​ществу равносильно открытию нового круп​ного месторождения хромитов, по масштабу примерно соответствующего нашей хромитовой жемчужине  —  горе  Верблюжьей.
Сложная задача наилучшего приспособле​ния Технологического процесса к особенно​стям нашего сырья должна решаться на основе исследовательских работ, выполняе​мых самими заводами и Институтом стали. Помощь в области познания физико-хими​ческой породы процессов плавки феррохро​ма должны взять на себя институты Ака​демии   Наук.
Совещание выработало конкретный план мероприятий, связанных также и с улуч​шением использования руд в процессе плав​ки феррохрома. Серьезность положения с запасами   сырья   для   феррохрома,     недопу-
1 Допускаемый сейчас минимум = 42% Cr2Os.   
Г.  С.
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стимость хотя бы малейших перебоев со снабжением промышленности феррохромом должны быть стимулом для настойчивого проведения в жизнь тех мероприятий, кото​рые рекомендованы Совещанием. По суще​ству эти мероприятия являются строго обо​снованным целеустремленным планом ком​плексных работ, в реализации которого должен участвовать ряд учреждений как Академии Наук, так и системы Наркомтяжпрома.
Совещание постановило обратиться в Президиум Академии Наук с представле​нием о необходимости создания при Акаде​мии Наук постоянного органа в форме ко​миссии при Геологической группе со сле​дующими функциями: координация деятель​ности различных учреждений, выполняющих научно-исследовательские работы, связан​ные   с  сырьевой   базой  хрома  и   ее   исполь-

зованием; обсуждение целесообразных на​правлений и объема геолого-разведочных работ по хромитам для рекомендации Их соответствующим органам; объединение ра​ботников по хрому в целях своевременной и действенной взаимной информации о ре​зультатах работ (конференции, публикации работ  и   пр.).
Особая роль при этом выпадает Ломоно​совскому институту и его хромитовой группе.
Академия Наук на новом этапе своего развития, тесно связавшаяся с актуальны​ми проблемами народного хозяйства, долж​на продолжить свою инициативу и дей​ствительно осуществить ту реальную коор​динацию научно-исследовательских работ, необходимость которой так единодушно одобрена   Совещанием.
В.   И.   Камерницкий
СЫРЬЕВЫЕ   ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЧЕСКОГО   СИНТЕЗА
(К итогам Всесоюзного совещания по циклическому сырью)
Промышленность органического синтеза представляет собой одну из молодых, но вместе с тем быстро развивающуюся от​расль производства. Начиная от синтети​ческих красителей, искусственных, строи​тельных и поделочных материалов, искус​ственных текстильных волокон и кончая в самые последние годы синтетическим каучу​ком и бензином, нет почти ни одной сферы современного хозяйства, где бы не сказа​лось влияния органического синтеза. Он вторгается ныне во все отрасли производ​ства и народного труда, давая новые ору​дия техники и культуры, выравнивая не​равномерность распределения сырьевых ис​копаемых и растительных ресурсов, значи​тельно обогащая народнохозяйственный и культурный   оборот.
Круг современных производств синтети​ческих дубителей, флотореагентов и др. и велик и разнообразен. Мы видим здесь и такие потребительские товары, как фарма​цевтические,    вкусовые,    ароматические      ве-

щества и промышленные продукты типа ускорителей вулканизации резины, синтети​ческих дубителей, флотореагентов и др., а наконец, такие новые виды сырья, как ис​кусственные пластические массы, искусствен​ные лаковые смолы, искусственное волок​но,   искусственный   каучук  и  т.  д.
Органическая промышленность растет ис​ключительно быстро в Советском Союзе ее общая валовая продукция выросла в 21/2 раза за период первого пятилетия, сно​ва удвоилась за истекшие три года второго пятилетия и, наконец, за один лишь 1936 г. должна  дать  новый рост почти на 60%.
Это быстрое развитие находится в пол​ном соответствии с ростом хозяйственных и культурных потребностей Союза, но вместе с тем оно ставит перед наукой и техникой целый ряд новых задач. Мощный разворот производства органических отраслей, в ре​зультате стахановского движения, особенно по красителям и пластмассам, с одной сто​роны,  еще резче подчеркнул остроту вопро-
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сов сырьевого снабжения, с другой сторо​ны, поставил на очередь проблему ради​кальной технической реконструкции пер​вичных   полупродуктовых   производств.
Анилинокрасочная промышленность, пла​стические массы и целый ряд других орга​нических отраслей работают на сырье, по​ставляемом коксохимической промышлен​ностью. Это именно те летучие продукты коксования, так называемого пирогенетического разложения угля, которые еще 100 лет тому назад были бичом газового про​изводства, в течение свыше 50 лет играли роль «побочных» продуктов коксования и только в последние годы начинают играть крупную   самостоятельную  роль.
Еще несколько лет тому назад многие из этих продуктов являлись избыточными во всех   главнейших   производящих   странах.
Для полной утилизации нафталина в Гер​мании, например, конструировались специ​альные нафталиновые моторы. В настоя​щее время положение резко изменилось и в той же Германии недавним правитель​ственным декретом запрещен вывоз нафта​лина за границу.
Огромный рост потребности на коксохи​мические продукты, стимулируемый разворо​том органических потребляющих отраслей, радикально меняет положение самой коксо​вой промышленности и выдвигает на оче​редь задачу коренной технической рекон​струкции самого процесса. В течение дли​тельного, почти двухвекового существова​ния своего, коксовая промышленность не имела своего самостоятельного лица, явля​ясь лишь придатком то металлургии, то угольных шахт.
Современные научные воззрения и хозяй​ственные задачи выдвигают на очередь взгляд на коксование угля как на хими​ческую отрасль производства, и именно в аспекте химического производ​ства это производство может рассчитывать на  самые   большие  успехи.
Коксовый процесс по существу есть пи-рогенетический процесс разложения угля при высоких температурах без доступа воз​духа. Современные коксовые печи предста​вляют собой довольно тонкий инструмент, тщательно сконструированный с точки зре​ния теплотехнических расчетов и стоящий на  высоте  современной   техники  по   масшта-

бам производства, его механизации, сокра​щения затраты людского труда и т. д. Од​нако, самый химический процесс, происхо​дящий в печи, до последних лет оставал​ся неизученным, в силу чего характер и направление протекающих реакций, условия, влияющие на их направление в ту или иную сторону, оставались полностью темными. Именно вследствие этого химические ре​зультаты современных быстроходных заво​дов в большинстве случаев оказывались. худшими, чем на старых заводах повышен​ного   периода   коксования.
Исследовательские работы последних лет увели нас значительно вперед по сравнению, с эпохой, когда создавались наши совре​менные печи. Обследованы условия обра​зования и распада отдельных веществ в со​ставе летучих продуктов коксования, выяс​нено влияние различных факторов на сдви​жение реакций в ту или иную сторону, в частности роль объема и температуры подсводного пространства, давлений, бы​строты и  методов  эвакуации газа и  т.  д.
Все это позволяет уже ныне рекомендо​вать целый ряд технических реконструк​тивных мероприятий, которые резко изме​нят физиономию процесса, создадут усло​вия для значительного (в 2—3 раза) уве​личения выходов химических продуктов и тем самым обеспечат еще больший сдвиг коксового   производства   в   сторону   химии.
Этим вопросам и посвятило свое внима​ние специальное Всесоюзное Совещание, созванное отделением Технических наук Академии Наук и состоявшееся в Москве с  20  по  24  апреля с.   г.
По заслушанным докладам проф. Я. О. Га-бинского, доц. В. И. Камерницкого, а также работников Харьковского института инж. С. Г. Аро-нова и Н. А. Никольского Совещание установило, что и с теоретиче​ской и с практической точки зрения имеет​ся полная возможность значительного уве​личения выходов и улучшения качества хи​мических продуктов коксования, не ухуд​шая качества кокса. Фактором, имеющим решающее влияние на образование и судь​бу летучих продуктов коксования, как по​казывают специальные исследования, яв​ляются условия, создающиеся в газовом подсводном пространстве над коксом. Уже небольшое   поднятие   t°   свыше   750°   ведет
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за собой усиленный крэкинг ароматических углеводородов, что связано с падением вы​ходов смолы и бензола, заграфичиванием сводов, образованием карбоидов и т. д.; имеется и ряд ценных практических пред​ложений по устранению этого дефекта путем ввода в газовое пространство водя​ного пара, охлаждения водой, холодным коксовым газом и т. д. Значительных ре​зультатов можно достигнуть ускоренной эвакуацией газа и пр. Были подвергнуты оживленному обсуждению и сами имею​щиеся ныне методы и произведенные ра​боты, многие из которых покоятся на впол​не здоровых и теоретически правильных идеях, хотя в отдельных случаях и страда​ют несовершенством применяемой методи​ки исследования и требуют серьезной до​работки. Все это тем не менее создает не только возможность уже в ближайшее вре​мя значительно улучшить коксовый процесс и углубить его химизацию, но и ставит на очередь задачу разработки новых со​ветских конструкций коксовых печей, стоя​щих уже целиком на уровне современных воззрений и заранее учитывающих харак​тер трактовки летучих продуктов коксова​ния в газовом подсводном пространстве. Большое значение в смысле увеличения выходов химических продуктов может иметь коксование жирных шихт, в частности Гришинских газовых углей, возможность чего полностью доказана работами Харь​ковского углехимического института (док​лад   инж.   Л.   М.   Майер).
С большим вниманием собрание заслу​шало далее доклад акад. А. Е. Порай-Кошица о новых требованиях, предъявляе​мых красочной промышленностью к коксо​химическим производствам. Задачи всемер​ного упрочнения красителя и увеличения его сродства с растительным волокном все белее влекут красочную промышленность на путь развития молекулы красителя путем развития химии многоядерных кубо​вых красителей, производных бензантрона, нафтантрона, антантрона, а с другой сто​роны, перилена, пирена, бензпирена и т. д. Исходными продуктами для ряда из них до сего времени являются антрацен и наф​талин, извлекаемые из каменноугольной смолы.   Наряду   с   этим   в   последнее   время

все более развиваются две новые тенден​ции: с одной стороны, получения нового-синтетического сырья — перилена и его производных, антрахинона и др., исходя из нафталина, и с другой стороны, выделения: из смолы новых тонких продуктов, каковы: аценафтен, пирен, хризен, флюорен, фенан-трен, хинолин, акридин, дифенил, дифени-леноксид  и  др.
Поч. акад. М. А. Ильинский специаль​но остановился на проблеме антрацена и ее значении для промышленности. В па​раллель с этими докладами проф. П. П. Карпухин доложил об обстоятель​ных работах, проведенных под его руковод​ством в Харьковском углехимическом ин​ституте и Харьковском химико-технологиче​ском институте по глубокому изучению со​става и методов выделения индивидуаль​ных продуктов из смолы Каменского коксо​химического |завода. Эти работы уже ныне дают в руки промышленности необ​ходимую методику для углубления и усо​вершенствования   дела   смолопереработки.
Совещание констатировало наличие сроч​ной необходимости продолжения этих ра​бот с распространением их и на смолы восточных заводов, а также выразило по​желание, чтобы Академия Наук приняла на себя общее научное руководство ими? с тем, чтобы уже в ближайшее время про​мышленность могла получить в свое рас​поряжение практические методы улучшения и усовершенствования процессов, основан​ные  на вполне  научном  подходе  к  вопросу.
Вторая часть Совещания была посвяще​на вопросу о технических сдвигах в про​цессах получения первичных красочных по​лупродуктов. Эти продукты, получаемые путем различного рода химической перера​ботки ароматических углеводородов (бен​зола, толуола, ксилола, нафталина, антра​цена), поставляемых коксохимической про​мышленностью, приобрели ныне крупней​шее промышленное значение, далеко выхо​дящее за пределы собственно красочного синтеза. Они идут в настоящее время как необходимый исходный материал для син​теза ряда пластических масс, медицинских, вкусовых и душистых веществ, ускорите​лей вулканизации резины, флотореагентов для    цветной    метллургии,    консервирующих;
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веществ для мехов, кожи, пищевых про​дуктов, средств борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, катализаторов и реа​гентов в нефтепереработке и расщеплении жиров и т. д. В связи с этим тоннаж по​требной их выработки вырастает ныне до десятков тысяч тонн. В соответствии с по​следним, а также с современным прогрес​сом химической техники, значительно ме​няется ныне и самая методика процессов. От малой аппаратуры периодического дей​ствия промышленность за границей почти повсеместно переходит в основных процес​сах сульфирования, хлорирования, нитро​вания, восстановления, окисления, щелочно​го плавления к ^непрерывным процессам как в жидкой, так и в газовой фазе, с применением катализаторов и в ряде слу​чаев   высоких   давлений.
После вступительного доклада проф. Р. К. Эйх-мана об общем современном со​стоянии полупродуктовой промышленности, Совещание заслушало его же доклад о крупнейшем техническом мероприятии, про​веденном в последнее время советской анилокрасочной промышленностью в этой области под руководством докладчика и состоящем в развитии процесса сульфиро​вания бензола в газовой фазе. После это​го проф. Н. Н. Ворожцов доложил Сове​щанию о теоретическом и практическом состоянии проблемы хлорирования арома​тических углеводородов. Уже в данное время имеются все предпосылки для прак​тического освоения непрерывного производ​ства хлорбензола как в жидкой фазе (по работам Ленинградского химико-технологи​ческого института), так и в газовой (рабо​ты тов. Манденова). Доц. С. В. Богданов сделал доклад о проблеме сульфирования, Н. Н. Ворожцов (младший) — о непрерыв​ном получении фенола и анилина через хлорбензол   при   высоких   давлениях.
Совершенно новая и высокоинтересная тема о проблеме синтетического сырья бы​ла затронута в докладах доктора химиче​ских наук И. (С. Иоффе и инж. М. С. Нем​цова. И. С. Иоффе остановился на синте​зе перилена и его производных, М. С. Немцов — на получении простейших аромати​ческих углеводородов (бензола, толуола, этилбензола),   причем   в   основе   обоих   про-

цессов лежит нафталин. Обе работы ведут​ся в настоящее время в СССР (Ленин​градский химико-технологический институт и Государственный институт высоких дав​лений), причем дошли уже до стадии по​лузаводской   проверки.
В заключение этой части своих работ Совещание вынесло резолюцию о необхо​димости скорейшего проведения в жизнь назревших требований технической рекон​струкции полупродуктовых производств, а также высказало пожелание о созыве Ака​демией Наук регулярных научных конфе​ренций.
Проведенное Совещание явилось первым опытом созыва Академией Наук научной конференции с участием представителей инженерно-технического персонала и рабо​чих-стахановцев заводов, посвященной пра​ктическим животрепещущим вопросам ор​ганической промышленности, и прошло с большим подъемом. В оживленной дискус​сии по ряду докладов заслуживают быть отмеченными выступления инж. И. И. Кочетова (Н. Макеевский завод), доложив​шего о работе своего завода и подвергнув​шего критике ряд докладов (о выжиге же-лезококса, о работах Харьковского угле-химического института), а также стаханов​ца мастера Рубежанского завода тов. М. Я. Горобец, рассказавшего о методах своей  работы.
Заслуживают быть отмеченными также выступления представителей Цудортранса инж. Метцгер и Л. Г. Пашкова по вопро​су развития современного автодорожного строительства и требований, предъявляемых им   к   каменноугольной   смоле.
В противоположность ряду предшество​вавших конференций, работа настоящего Совещания не должна ограничиться лишь принятием резолюций и изданием трудов. Продолжить эту работу должна специаль​ная Комиссия по коксохимическим произ​водствам при группе технической химии Отделения технических наук, которая ны​не уже приступает к работе. Комиссия имеет ответственную задачу научного и технического обоснования новых методов коксования угля и проведения их в жизнь в опытном масштабе по соглашению с ру​ководством   отдельных   заводов.
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ВСЕСОЮЗНАЯ АСТРОМЕТРИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Всесоюзная плановая астрометрическая конференция состоялась в Главной астро​номической обсерватории в Пулкове с 16 по 
19 апреля с. г. На этой конферен​ции присутствовали представители следую​щих научно-исследовательских институтов и производственных организаций: Ленин​градского астрономического института, Ас​трономического института имени Штерн​берга в Москве, обсерваторий в Харько​ве, Казани, Одессе, Ташкенте, Междуна​родной широтной станции в Китабе, обсер​ватории Ленинградского университета, Пол​тавской гравиметрической станции, Треста «Госгеосъемка» в Москве, Всесоюзного научно-исследовательского института метро​логии, Горьковского астрономо-геодезического общества и др. Всего участвовало в конференции   27   делегатов.
Конференция заслушала более 30 докла​дов по ряду тем, относящихся к наиболее актуальным вопросам современной астро​метрии. Работы конференции начались с обсуждения докладов, касающихся на​блюдений и обработки каталога «геодези​ческих» звезд. Как известно, определения долгот и широт географических пунктов, представляющих основу для составления точных карт, производятся посредством астрономических наблюдений так называе​мых фундаментальных звезд, координаты которых даются в астрономических кален​дарях. Эти звезды принадлежат преимуще​ственно к категории наиболее ярких, места которых на небе известны с большой сте​пенью точности. Число таких звезд срав​нительно ограничено, и программа работ на пунктах растягивается на продолжи​тельное время в виду того, что интервалы наблюдений между отдельными звездами довольно значительны. Между тем есть большая группа звезд, которые по своей яркости (от 4 до 6 величины) доступны для наблюдений в полевой обстановке при помощи переносных инструментов. Для того, чтобы ими можно было пользовать​ся в качестве _ фундаментальных, нужно уточнить      их     координаты,     что     связано

с дополнительными наблюдениями этих звезд на астрономических обсерваториях. Поэтому Пулковская обсерватория выдвинула пред​ложение произвести на меридианных ин​струментах нашего Союза наблюдения спе​циального каталога, который совместно с основным списком фундаментальных звезд охватывал бы все звезды северного полу​шария   вплоть   до   6-й   величины.
Такой каталог наблюдается по разрабо​танному Пулковской обсерваторией плану на меридианных инструментах в Пулкове, Николаеве, Москве, Казани и Ташкенте. Эта работа субсидируется на договорных началах Трестом госгеосъемки Главного управления госсъемки и картографии НКВД. Помимо своей чисто практической цели она имеет большое методическое зна​чение, будучи первой крупной кооператив​ной работой нескольких советских обсер​ваторий.
Конференция заслушала отчеты отдель​ных обсерваторий по этим наблюдениям и их обработке и отметила их успешное вы​полнение. В докладе руководителя работ Н. В. Циммермана были изложены общие принципы, положенные в основание рабо​ты, и намечены главные моменты предстоя​щей общей сводки наблюдения. В ближай​шем будущем в Пулкове предстоит орга​низация специального бюро, в которое бу​дут поступать результаты работ отдельных обсерваторий по мере их выполнения. При наличии благоприятных условий каталог геодезических звезд будет закончен к се​редине   1938   г.
Следующая тема, на которой было со​средоточено внимание конференции, каса​лась организации наблюдений фундамен​тального каталога слабых звезд. Еще на предыдущей астрономической конференции в 1932 г. в докладах Б. П. Ге-расимовича и Н. И. Днепровского был отмечен ряд недостатков, присущих существующим си​стемам фундаментальных звезд. Главней​шие из них заключаются в том, что эти системы основаны на сравнительно неболь​шом    числе    ярких    звезд,      распределенных
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по небу недостаточно равномерно и имею​щих, как правило, большие собственные движения. Последнее обстоятельство, в част​ности, сильно понижает точность посто​янной прецессии, основанной на этой си​стеме звезд. Между тем прогресс, достиг​нутый в последние годы по отношению к изучению вселенной, требует, в качестве необходимой базы достаточно прочной ко​ординатной системы, связанной со слабы​ми и удаленными звездами, имеющими ма​лые собственные движения. Поэтому Пул​ковская .обсерватория считала вполне свое​временным поставить вопрос о создании такого каталога слабых звезд и обсудить на конференции возможность его наблюде​ния в ближайшем будущем на советских обсерваториях.
В докладе Н. И. Днепровского были из​ложены принципы, на основе которых им был составлен проект программы такого ка​талога и список опорных звезд для наблю​дения этого каталога дифференциальным методом на меридианных кругах. Звезды, входящие в рабочий список, выбраны та​ким образом, что на каждые 25 кв. граду​сов имеется не менее одной звезды. Они имеют визуальную яркость между 7.5 и 9.0 величины и принадлежат исключитель​но к спектральным классам К5 и М. Одно из главнейших преимуществ подобного вы​бора заключается в том, что при одной и той же визуальной величине звезды этих спектральных классов имеют наибольшую фотографическую величину. Поэтому их выгоднее брать в качестве опорных звезд на фотографических пластинках, в особен​ности при наблюдениях при помощи широко​угольных камер. Предварительные подсче​ты показали, что собственные движения звезд, выбранных для каталога, как пра​вило, не превышают пяти секунд дуги в столетие. В ближайшие годы Пулковская обсерватория -предполагает поставить на​блюдения такого каталога на меридианном круге, а наблюдения опорных звезд — на фундаментальных    инструментах.
Для построения системы прямых восхо​ждений слабых звезд П. И. Яшнов пред​ложил специальную программу, основанную на применении цепного метода к наблюде​ниям групп звезд в числе 32, выбранных в   узкой   экваториальной   зоне.   Этот   выбор

в отношении яркости звезд и их спектраль​ных классов производился на основе тех. же принципов, которые были положены в основу при составлении вышеизложенного проекта   каталога   слабых   звезд.
Наблюденные прямые восхождения групп; экваториальных звезд будут подвергнуты внутреннему выравниванию. Наблюдения этих звезд, а также опорных слабых и ориентировочных ярких звезд от полюса до — 30° склонения предполагается произ​водить на Ташкентском меридианном круге. Этот инструмент в настоящее время модер​низирован и может быть использован для фундаментальных определений прямых вос​хождений.
В связи с этим докладом было заслуша​но информационное сообщение А. А. Не​миро о наблюдениях в Пулкове групп звезд, предназначенных для испытания цепного метода в приложении его к опре​делениям прямых восхождений. Эта работа была поставлена П. И. Яшновым и имеет, кроме того, целью исследование системати​ческих погрешностей каталога Ауверса в зоне склонений от + 40° до + 65°. CD. Ф. Ренц сообщил также о результатах применения реверзионной призмы к опре​делению фундаментальных прямых восхождений.
Вопросам о наблюдениях слабых звезд были посвящены также три доклада чл.-корр. Б. В. Нумерова. Им была рассмот​рена задача об определении абсолютного азимута и предложена специальная схема наблюдений в трех зонах и метод обработ​ки   для   вывода   этого   азимута.
Далее Б. В. Нумеровым были изложены результаты теоретических исследований, производимых им по вопросу об ориенти​ровке фундаментальных систем положений звезд при помощи наблюдений малых пла​нет и по построению точной теории их дви​жения. Такие наблюдения производятся в настоящее время фотографическим путем на американских обсерваториях. В связи с этим возникает необходимость в наблюде​ниях списка опорных звезд, которые долж​ны служить для определения положений избранных малых планет. Для фотографи​ческих наблюдений этих планет и опорных звезд в Ленинградском астрономическом институте       разрабатывается,       па       плану
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Б. В. Нумерова, конструкция светосильного меридианного круга, которая имеет ряд принципиальных отличий от существующих инструментов   этого   рода.
Конференция признала весьма важным и ценным в научном отношении построение фундаментальной системы слабых звезд, отметила ценность подготовительных работ, произведенных в этом направлении, и вы​сказалась за необходимость их дальнейше​го продолжения с тем, чтобы обсерватории, выразившие намерение участвовать в на​блюдениях слабых звезд (Пулково, Таш​кент, Москва, Казань, Харьков), могли к ним приступить в недалеком будущем. По​следнее связано, в частности, с устрой​ством фотографической регистрации деле​ний кругов, которыми снабжены меридиан​ные инструменты этих обсерваторий, что должно значительно ускорить процесс на​блюдений звезд и повысить их точность. Конференция приветствовала предложение Московского астрономического института имени Штернберга вступить в кооперацию с Ленинградским астрономическим институ​том для производства теоретических иссле​дований, стоящих в связи с ориентировкой фундаментальной системы слабых звезд. Отмечена также необходимость приобрете​ния нового вертикального круга большой оптической силы для фундаментальных на​блюдений слабых звезд и построения свето​сильных меридианных кругов по проекту Б. В.   Нумерова.     
Следует отметить, что перечисленными мероприятиями не исчерпываются еще все вопросы, связанные с улучшением системы  фундаментальных звезд. Помимо усовер​шенствования техники инструментов здесь необходимы специальные ряды наблюде​ний одним и тем же инструментом в обоих полушариях для исключения систематиче​ских ошибок склонений, что является од​ной из неотложных задач фундаменталь​ной астрометрии. План таких наблюдений, предложенный Пулковской обсерваторией, был подробно разобран и одобрен преды​дущей астрометрической конференцией и Всесоюзным астрономо-теодезическим съез​дом, но до сих пор еще не приведен в исполнение.
Большой интерес вызвало сообщение - Н.   Н.   Павлова   о   применении   фотоэлемен-

тов к регистрации наблюдений прохожде​ний звезд и некоторых других астрономи​ческих явлений. Произведенные до сих пор опыты показали полную возможность регистрировать таким способом звезды до третьей величины при наблюдениях на пас​сажном инструменте, с отверстием объекти​ва 80 мм. Согласно теоретическим иссле​дованиям экспериментальная установка, ко​торой пользовался докладчик, при условии внесения в нее некоторых улучшений, должна расширить этот предел еще на 1— 2 звездных величины. При своих опытах докладчик пользовался фотоэлементами со​ветского производства. Конференция отме​тила важность подобных работ, которые имеют целью освобождение астрономиче​ских наблюдений от одного из важных источников ошибок, так называемого лич​ного   уравнения.
Большое количество сообщений было по​священо также вопросам, связанным с из​менением широт. Это явление возникает вследствие того, что мгновенная ось вра​щения Земли перемещается внутри земно​го сфероида, описывая некоторую сложную кривую около полюса Земли. В резуль​тате угол между направлением на небес​ный полюс и линией отвеса места наблю​дения колеблется около некоторого сред​него значения. Изучением этого явления занимается ряд обсерваторий и специаль​ная группа наблюдательных станций, веду​щих   так  называемую   «службу широты».
В ряде докладов на конференции были изложены некоторые результаты дискуссии отдельных рядов наблюдений, производив​шихся в Пулкове на большом пассажном инструменте, установленном в первом вер​тикале (А. С. Васильев) и на большом зенит-телескопе (В. Р. Берг и С. В. Роман​ская). Особенное внимание при этом было направлено на изучение короткопериодических колебаний широты, что является од​ной из наиболее актуальных задач, постав​ленных в настоящее время перед между​народной службой широт. В докладах А. Я. Орлова были отмечены важное зна​чение пулковских широтных наблюдений и желательность новой обработки этих на​блюдений на зенит-телескопе с 1904 по 1915  г.  Конференция высказалась  за   необ-
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ходимость продолжать в Пулкове наблюде​ния изменений широты на зенит-телескопе и выполнить окончательную дискуссию на​блюдений на этом инструменте, произво​дившихся по расширенной программе. Ре​комендовано произвести дополнительные наблюдения по той же программе на ме​ждународной широтной станции в Китабе. Конференция признала необходимым ско​рейшую подготовку и опубликование в полном объеме наблюдений А. С. Василье​ва на пассажном инструменте в первом вертикале. Полученные большие амплитуды суточного колебания в зенитных расстоя​ниях на этом инструменте, по мнению кон​ференции, скорее всего могут быть объяс​нены условиями, в которых работает ин​струмент. Поэтому конференция в согла​сии с предложением А. С. Васильева вы​сказалась за организацию в Пулкове па​раллельных наблюдений на другом пассаж​ном инструменте, установленном также в первом   вертикале.
Другие доклады А. Я. Орлова были по​священы исследованию движения земного полюса по наблюдениям на изолированных станциях, а также вопросу об организации широтных станций в Сибири на широте Полтавской обсерватории, о чем конферен​ция постановила обратиться с просьбой в Украинскую Академию Наук. В связи с указанием Б. В. Нумерова на целесообраз​ность организации на Дальнем Востоке широтных наблюдений на параллели Пул​кова, постановлено просить Б. В. Ну-меро​ва изучить вопрос о возможности поста​новки этих наблюдений. Конференция при​знала важность теоретических исследова​ний, связанных с изменением широт и ко​лебаниями отвеса, и отметила инициативу А. Я. Орлова и Л. С. Лей-бензона в этом деле. Были заслушаны также сообщения М. Н. Стойлова о работе Международной широтной станции в Китабе, 
И. Г. Андро​сова о работах Одесской обсерватории и И. А. Дюкова о постройке станции для изучения деформаций земной коры под влиянием   лунно-солнечного   притяжения.
В конце конференции были заслушаны два сообщения, имеющие отношение к службе времени. В своем докладе Н.   И.   Днепровский   остановился   на   неко-

торых новых вопросах, изучение которых стало возможным в результате значитель​ного повышения точности хранения времени в течение последних лет. К таким задачам относятся определение скоростей распро​странения электромагнитных волн и изме​нение этих скоростей в зависимости от времени года и суток, изучение прогрес​сивных и периодических колебаний долгот, вопрос о постоянстве астрономических су​ток и т. д. Докладчиком была дана харак​теристика работ отдельных обсерваторий, принимающих участие в международной кооперации по времени, и внесены некото​рые предложения, имеющие целью повыше​ние точности окончательных моментов рит​мических сигналов. Производственное зна​чение этих моментов очень велико, так как на них основываются астрономо-геодезические и гравиметрические работы, произво​дящиеся в нашем Союзе. М. А. Смирнова, привела некоторые данные относительно, расхождений моментов ритмических сигна​лов по приемам в различных обсервато​риях, а также остановилась на причинах, которыми, по ее мнению, вызываются эти' расхождения. В резолюции по обоим до​кладам конференция отметила необходи​мость улучшения методики работы по службе времени с тем, чтобы их точность была доведена до уровня современных требований. Это связано, в частности, со  снабжением советских служб времени но​вейшей часовой и регистрирующей аппа​ратурой.
Ряд докладов был посвящен информации об астрономических работах, производя​щихся на различных обсерваториях. Сюда относится сообщение И. А. Дюкова о пред​варительных результатах наблюдений, име​ющих целью изучение систематических ошибок склонений, получаемых с помощью меридианного круга; В. Е. Суровцева — о новой установке обновленного меридианно​го круга Ташкентской обсерватории; П. П. Паренаго — об астрометрических работах Сектора звездной астрономии Астрономического института им. Штерн​берга; А. Д. Дубяго — о плане работ Казанской городской обсерватории. Сооб​щение И. А. Бельковича было посвящено вопросу об изучении физической либрации Луны.
Верхне-Сванетская комплексная экспедиция в   1936 г.
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В связи с запросом директора Nautical Almanac относительно возможности наблю​дения покрытий в СССР Н. Н. Комендантовым был сделан обзор международных работ в этой области и дана оценка их результатов. Конференция признала целе​сообразным создать центр для организации наблюдений     покрытий   в   СССР,     поручив

это   дело   Казанской     обсерватории     имени Энгельгардта.
Таков в общем круг вопросов, обсуждав​шихся на астрометрической конференции. Хотя программа конференции оказалась не​сколько перегруженной, тем не менее она прошла очень организованно и многие до​клады сопровождались оживленной дискус​сией.
В.   Адамчук 
ВЕРХНЕ-СВАНЕТСКАЯ  КОМПЛЕКСНАЯ     ЭКСПЕДИЦИЯ    в    1936   г.
Исследования Верхней Сванетии с ее мощной гидроэнергией р. Ингура, обна​женными месторождениями ряда полезных ископаемых, многочисленными минеральны​ми источниками, девственными лесами, альпийскими лугами представляют большой научно-хозяйственный   интерес.
Поэтому неслучайно Академия Наук СССР заинтересовалась этим районом и ор​ганизовала в 1935 г. комплексную экспе​дицию по изучению Верхней Сванетии. Работа в стране, представлявшей в отно​шении геологической, почвенной и ботани​ческой изученности белое пятно, неизбеж​но имела в первый год маршрутный харак​тер. Продолжение этих работ в 1936 г. направлено в сторону уточнения, детализа​ции изучения проработанной маршрутной территории и охвата тех местностей, кото​рые не были затронуты в первый год ра​боты.
Совет по изучению производительных сил при Академии Наук в текущем году орга​низовал следующие отряды: геолого-петро​графический, гидрогеологический, почвен​ный и ботанический (эти же отряды рабо​тали в 1935 г.). Научное руководство ра​ботами экспедиции осуществляет акад. Ф. Ю. Левинсон-Лессинг. В работах при​нимают участие научные силы Грузинского филиала Академии Наук, Центрального института   курортологии   и   др.
В текущем году работы по изучению природных ресурсов Верхней Сванетии должны быть закончены. Если в первый год     исследования  был   дан   общий     обзор

наиболее важных районов, получены весь​ма ценные научные материалы, то сейчас упор делается на детальное изучение ме​сторождений, промышленную оценку най​денных рудных и нерудных ископаемых, а также минеральных источников, лесоуго-дий,   альпийских   лугов   и   т.  д.
Работы отдельных отрядов экспедиции в 1936 г. направлены по следующим ли​ниям.
Геолого - петрографический и: гидро-геологический отряды. В 1935 г. научно-исследовательские работы в. Верхней Сванетии дали возможность уста​новить схему геолого-петрографического строения этого района и наметить отправ​ные пункты к познанию ее рудных и не​рудных полезных ископаемых. Геолого-петрографическое строение Верхней Сване​тии было изучено на площади около 3000 км2, главным образом в верхнем и среднем течении бассейна р. Ингур и его притоков. Был установлен основной стра​тиграфический разрез названной террито​рии, изучены особенности тектонических структур, развитых в средней части бас​сейна р. Ингур, и, наконец, установлено наличие молодых интрузий, а также древ​них кристаллических образований. В ре​зультате этого изучения зафиксировано наличие ряда полезных рудных и неруд​ных ископаемых и свыше 120 минеральных источников. Из числа рудных ископаемых, открытых в Верхней Сванетии, следует упомянуть свинцовые, сурьмяные, пирито​вые   месторождения    и   россыпное      золото.
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Из нерудных ископаемых, имеющих боль​шое значение для народнохозяйственных нужд, — аспидные и лейасовые сланцы, мраморизованные известняки, травертины,  глины,   кварцевый   песок   и   др.
В камеральный период были обработа​ны полученные материалы, произведены полные анализы минеральных источников и составлена схематическая геологическая карта  Верхней   Сванетии.
В 1936 г. необходимо провести: а) де​тальную проработку ряда разрезов как в свитах юрских нормально осадочных обра​зований, так и в свитах вулканического происхождения; б) подробно изучить ниж​ние части меловых отложений для точного выяснения трансгрессивного залегания их на надлежащих породах; в) тщательно ис​следовать неоинтрузии, как образования, с которыми в условиях Кавказа обычно наи​более надежно связывается образование полиметаллических руд; г) углубленно изу​чить древний кристаллический комплекс, слагающий наиболее трудно доступные и высокогорные северные части Сванетии, в целях определения возможности связать с ними золотоносные пески; д) выявить осо​бенности кварцевых жил, наиболее моло​дая генерация которых сопутствуется суль​фидными рудами свинца, сурьмы и мышьяка; е) провести геохимическое и химиче​ское изучение (газовый состав, радиоак​тивность, гелий и др.) минеральных источ​ников. Выявление их бальнеологических ка​честв и всего своеобразия геохимических -полей имеет большое значение для практи​ческого использования этих богатств в -развитии   курортного   дела  Сванетии.
В результате работ геолого-петрографи​ческого и гидро-геологического отрядов будут  даны:
1. Карта распространения рудных место​рождений с заключением о генезисе руд и предварительной оценкой их практического значения   (масштаб   1 : 200 000).
2. Пункты рудных и нерудных ископае​мых, с промышленной оценкой и указанием на   наиболее   рентабельные из   них.

3. Карта минеральных источников с не​обходимыми   химическими   анализами.

4. Геолого-петрографическая карта Сва​нетии  в   масштабе  1 : 200 000.


5. Геолого-петрографическое и геохимиче​ское   районирование   территории.
Почвенный отряд. Почвоведы в 1935 г. охватили своими исследования​ми почти все основные разности почв бас​сейна р. Ингур от 
г. Зугдиди до самого верхнего сельсовета Верхней Сванетии — Ушкуль.
Отрядом было заложено 70 почвенных и 14 агрохимических разрезов в различных геоморфологических областях. В районах селений Лахор, Голаш, гор. Местии, с. Лахомули, Хаиши, Джвари и г. Зугдиди поч​венные разрезы были заложены в виде про​филей, захватывающих водоразделы, терра​сы долин и т. д. Была проведена отрядом работа по определению реакции почв по​чти во всех почвенных образцах и состав​лена характеристика 13 видов почв В. Сва​нетии.
В 1936 г. работы сосредоточиваются главным образом в долине р. Ненскрыры, в виду наличия в ней типичных для Сва​нетии почв. Главнейшее направление поле​вых работ идет по линии: а) детального изучения культурных почв и сельскохозяй​ственной их ценности; б) изучения нераз​витых почв на крутых склонах (выявление пригодных почв под распашку) и выявле​ния перспектив их освоения; в) детального исследования горно-луговых почв и кормо​вого  достоинства  их.
Маршрутом также охватывается площадь от устья р. Лахами до устья р. Тентна-шера и от урочища Чубер до перевала Утвыр.
Камеральный период включает: а) про​изводство агрохимических и механических анализов основных разностей почв; б) со​ставление таблиц и изучение результатов валовых анализов соляно-кислотных вытя​жек и поглощенных оснований, и, наконец, в) на основе данных двухлетней работы экспедиции представление окончательных результатов исследования почв Верхней Сванетии с почвенной картой в масштабе 1 :42 000.
Ботанический отряд. В 1935 г. маршруты отряда охватили всю Верхнюю и Нижнюю Сванетию, исключая участки, примыкающие непосредственно к Абхазии и имеющие подробные геоботанические кар​ты.   Территория   В.    Сва-нетии,    обследован-
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пая и закартированная, составляет пло​щадь около 200 тыс. га. Охвачены наибо​лее крупные и важные массивы как в сель​скохозяйственном, так и в лесотехническом отношении. Составлена карта луговой и лесной растительности в масштабе 
1 : 84 000, и сделано описание 220 участков характер​ных рельефов. Из наиболее характерных видов произрастающих в Сванетии расте​ний  собран  гербарий  на  1 500 листах.
В 1936 г. работы лесной и луговой пар​тии Ботанического отряда сосредоточивают​ся, главным образом, в западной и юго-западной части Верхней Сванетии. Изуче​нию подлежат следующие участки: а) бас​сейн р. Ненскрыры от притока Девра вплоть до Главного хребта. Здесь об​следуются леса по обоим бортам ущелий и альпийские луга по Свано-Абхазскому хребту на протяжении Главного хребта —  г. Ходжал; б) бассейн р. Тхеиш (левый приток Ингура) — луга и леса; в) горный массив Акибо-Апшара, луга и верхний пояс лесов; г) луговая зона по Свано-Мингрельскому хребту, представляющая особый ин​терес в связи с развитием растительности на   известняках.

В результате работ будут даны: а) гео​ботаническая карта (двухверстка), как до​полнение к карте, составленной по материа​лам 1935 г., и б) практические выводы по детально-маршрутному изучению всей растительности   Верхней    Сванетии.
В свете выводов геолого-петрографиче​ского, гидро-геологического, почвенного и ботанического отрядов по размещению производительных сил В. Сванетии, изуче​ния особенностей отдельных районов дол​жен быть намечен схематический народно​хозяйственный план развития Сванетии, включающий курортное строительство, раз​витие лесной и горной промышленности, развитие молочно-мясного животноводства, интенсивных культур сельского хозяйства, развитие местной промышленности, товаро​оборота и дорожного строительства и т. д. Богатые гидроресурсы страны вполне обес​печивают развитие энергетической базы. Дело в том, что р. Ингур, протяжением в 160 км, падает с высоты 2 200 м, т. е. примерно на 1 км падение равно 15 м. Это указывает на неисчерпаемое богатство неиспользованной   энергии.
А.    Корсунский
О МРАМОРАХ АЛТАЯ
(Работы Алтайской экспедиции)
Монументальнейшим памятником эпохи строящегося социализма будет Дворец Со​ветов, воздвигаемый в сердце пролетарской столицы. Многие века будет стоять зда​ние, масштабы которого превосходят все, созданное человеком в архитектуре до на​ших   дней.
Величие и могущество страны, торжество и справедливость великой социальной идеи, мастерство и размах класса-гегемона — вот что вдохновляло авторский коллектив проек​та и вдохновляет рабочий коллектив строи​телей.
Детальнейшее изучение грунта обеспечи​вает   устойчивость    фундаментов.    Сложней-

шие расчеты стального кружева создают огромную прочность и изумительное изя​щество каркаса. Сотни вариантов архитек​турных форм привели к той, которая един​ственно и полновесно воплощает в себе мощь и красоту, монументальность и изя​щество, торжество идеи и легкость очерта​ний.
Образцы превосходных камней, которым суждено украсить в будущем Дворец Сове​тов, лежат в тесных комнатах Группы камнеобработки при строительстве. Новые и новые экземпляры прибывают и находят свое место, пока на полках, потом их по​явление отражается в проекте, а через не​сколько  лет  они   будут  заложены   в   колон-
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нах, панелях, коридорах, лестницах и тыся​чах    строительных    деталей    дворца.
Все лучшее, что имеет страна, должно получить   свое   отражение   в   постройке!
И вот Академия Наук поручает своему Петрографическому институту отправить экспедицию на Алтай по заданию строи​тельства    Дворца    советов.
В июле 1935 г. 9 геологов, меняя поезд на автомобиль, лодки на лошадей, а зача​стую и пешком, руководствуясь скудными литературными данными и весьма недосто​верными указаниями местного населения, начинают последовательное изучение мра​морных   месторождений.
Среди ряда месторождений, интересных для местной промышленности, а порой и вовсе никому не интересных, ими были встречены и мраморы совершенно' исключи​тельные.
На берегу быстрой и порожистой Катуни, среди многокилометровых обрывов известняка, близ сел. Талда залегает пласт серого мрамора, очень удобного для раз​работки. Почти 5 млн. м3 превосходного материала может быть доставлено либо по шоссе в Бийск, либо сплавом до самого Новосибирска.
Выше по течению Катуни, примерно в 250 км от ее устья, на берегах впадающей в нее маленькой горной речки Ороктуой расположено исключительное месторождение, мрамор которого по праву может быть назван лучшим в СССР. Мелкозернистый, плотный, с сахарным изломом, он прини​мает то палево-золотистую окраску, то па​лево-розовую, то чисто розовую, везде со​храняя необычайную глубину и теплоту тона.
Прожилки гематита придают ему при​чудливый узор, делая его похожим на итальянский arabescatto. Крутые склоны р. Ороктуой позволяют вести разработку уступами с очень незначительными работа​ми. Запасы всех трех разновидностей при самом осторожном подсчете составляют не меньше 400 тыс. м3. Полировку мрамор принимает превосходно, давая гладкую зер​кальную   поверхность.
В 2 км выше по течению р. Ороктуой, на перевале Кулдюк, на поверхность вы​ходят белые мраморы. То же мелкозерни​стое  и равномерное  строение   определяет  их

высокие технические качества; совершенно
ровная белая расцветка с легким палевым
оттенком определяет декоративные качества.
Запасы предварительно подсчитаны в ко​личестве 600 тыс. м3, фактически же они значительно   большие.

В соседней с р. Ороктуой р. Агайри най​ден выход бледно-палево-розового мрамора той же равномерной мелкозернистой струк​туры. Запасы в этом выходе установлены грубо   в  100 тыс.  м3.
Все три месторождения несомненно гене​тически связаны между собой, и цифры за​пасов, очевидно, преуменьшены. Наличие группы высококачест-венных и высокохудо​жественных мраморов в одном и том же районе предопределяет экономическую це​лесообразность разработки. Несмотря на довольно значительное (около 250 км) уда​ление от железной дороги и отсутствие эксплоатационной разведки, Управление строительства Дворца Советов уже утвер​дило узорчатую разновидность в качестве материала для облицовки колонн главного зала   дворца.
Следующим за Ороктуойской группой по практическому интересу должно быть опи​сано Кордонское месторождение в 110 км выше    г.    Минусинска   вверх    по    Енисею.
Образованные в нижнесилурийское вре​мя, два мощных слоя известковых отложе​ний подверглись за многие десятки миллио​нов лет полному видоизменению. Давле​нием горных масс, перемещавшихся в раз​личные фазы каледонской складчатости, была вызвана перекристаллизация толщ известняка, превращенных ныне в два мощ​ных круто падающих пласта мрамора, про​стирающихся,   грубо   говоря,   широтно.
Многоводный Енисей сечет эти пласты под прямым углом, обнажая на протяжении почти целого километра крутые обрывы высотою до 200 м, сложенные превосход​ным   белым   и   розовым   мрамором.
Технически мрамор безукоризнен, являясь по фактуре аналогом итальянских statuario. В правом берегу Енисея преобладает са​харно-белая разновидность, в левом бере​гу — нежно-розовая, иногда с полосками гематита, дающими узор на розовом фоне. Белый мрамор обладает изумительной про​зрачностью: так, сквозь плитку в 10— 12   мм    толщиной   на   солнце   ясно   просве-
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чивает силуэт руки. Плотность мрамора настолько значительна, что при постуки​вании молотком он издает чистый, почти металлический звук; говоря языком каме​нотеса, — «звенит».
В левом берегу кроме гладко-розовой и розовой с черными прожилками гематита, изредка встречаются серая и белая раз​ность, имеющие, однако, подчиненное зна​чение.
Запасы практически неисчерпаемы и измеряются десятками миллионов кубоме​тров.
Чрезвычайно ценным является то обстоя​тельство, что месторождение расположено на самом берегу судоходной реки. Это, а также крутые склоны, (позволяющие обой​тись почти без вскрышных работ, наличие удобных площадок, достаточных для раз​мещения всякого рода служебных, техниче​ских и вспомогательных зданий, как-то: склад блоков, электростанция, жилые дома и пр., создают необычайно благоприятные условия   для   эксплоа-тации.
На территории СССР нам не известно ни одно месторождение, в котором так счастливо сочетались бы эксплоатационные удобства с декоративными достоинствами и   высоким   качеством   мрамора.
В 300 км к юго-западу, почти у стыка хребтов Кузнецкого Алатау и Саянского с хребтом Сайлюгем лежит, быть может, красивейшее в Союзе Телецкое озеро (Алтын-Гёль). Берега его, покрытые густой черненой тайгой, почти не заселены. На вос​точном   берегу,   на   площади   в   миллион  га,

раскинулся крупнейший заповедник, где во​дятся медведь и волк, марал, соболь и пятнистый олень, рога которого тибетской медициной  расцениваются  очень   высоко.
В 20 км от того места, где излишек воды спокойно исходит из озера ровным тече​нием кристально чистой р. Бии, крутые бе​рега сменяются отвесными обрывами розо​вого   мрамора.
Суровые законы заповедника, воспре​щающие человеку шуметь, не позволили применить взрывы для взятия больших проб, но даже поверхностный осмотр ме​сторождения позволяет утверждать его значительную   практическую   ценность.
Мы не можем здесь привести даже про​стого перечня месторождений, посещенных экспедицией Петрографического института. Знаменитые Воскресенские ломки, свыше ста лет дающие материал для Колыванской гранильной фабрики, и никому не​известные мраморы р. Бичей, старая Пуп-чинская каменоломня и впервые открытые выходы Чепошских мраморов — ничто не ускользнуло   от   внимания   экспедиции.
Скверные карты, на которых реки пока​заны текущими в сторону, обратную той,, в которую они текут в действительности, сбивчивые литературные указания, отсы​лающие в несуществующие села, наличие многих речек и селений с одинаковыми на​званиями в одном и том же районе, боль​шие переходы, отнимающие много средств и времени, — все это не помешало выпол​нить со значительным превышением поста​вленную   перед   нами   задачу.
