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О ПРОВЕДЕНИИ
СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В АКАДЕМИИ НАУК
СССР
В последние годы развитие техники сейсмиче​ских исследований способствовало становлению нового научного направ​ления, возникшего на стыке геологии и геофизики,— сейсмостратиграфии. Суть его — в извлечении геологической информации из сейсмических данных с помощью новейших приемов обработки, позволяющих расшиф​ровывать строение осадочного чехла древних и современных бассейнов осадочных пород. Научные и методические основы сейсмостратиграфии, ее возможности и перспективы содержались в докладе Ю. П. ГЛАДЕНКО-ВА (Геологический институт АН СССР), Н. Я. КУНИНА (Институт фи​зики Земли им. О. Ю. Шмидта АН СССР) и А. Е. ШЛЕЗИНГЕРА (Геологический институт АН СССР), сделанном на одном из заседаний Президиума Академии наук СССР.
Сейсмические данные в геологических целях используются уже давно. По ним судят о глубинном строении Земли, а сейсморазведка дает цен​нейшие сведения для геологической практики, обеспечивая, в частности, выявление в осадочных толщах ловушек нефти и газа антиклинального типа.
Однако сейчас произошло техническое перевооружение сейсмическо​го метода, проявившееся в быстром прогрессе цифровой обработки дан​ных на ЭВМ и создании современных модификаций сейсморазведки от​раженных волн (метод общей глубинной точки, трехмерная сейсмораз​ведка). Благодаря этому на сейсмических разрезах выделяются уже не только «сильные» сейсмические границы с перепадом акустической жесткости в 10—50% (одна граница в среднем на 1 км глубины), как было в прошлые годы, но и «слабые» границы с перепадом акустической жесткости в 2—3%  (одна граница на 50—100 м и чаще).
ЭВМ впервые позволили использовать для целей геологии всю сово​купность сейсмической записи: сильные и слабые, протяженные и пре​рывистые сейсмические границы, особенности сейсмического фона, аку​стические прозрачные зоны и другие параметры. В результате были по​лучены так называемые временные, скоростные и частотные разрезы — своеобразные рентгенограммы осадочного чехла отдельных участков Земли. На них с большой точностью отражается геометрия слоев и фор​ма   осадочных   тел.   Временные   разрезы  с   помощью   ЭВМ   могут  быть
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трансформированы в глубинные, которые служат моделями геологических разрезов. Располагая серией пересекающихся и параллельных разрезов, можно переходить к объемному моделированию осадочных тел, чрезвы​чайно важному для практики (рис. 1).
Главным в сейсмостратиграфии является определение возрастного* соотношения осадочных тел, что необходимо для решения комплекса геологических проблем — научных (стратиграфических, тектонических,, литологических) и прикладных. В основе сейсмостратиграфии лежит положение о приближенной изохронности типовых отражающих границ. Согласно горизонтально-слоистой (одномерной) модели осадконакопле-ния, в осадочных бассейнах физические разделы создаются на поверх​ности дна в паузах седиментации, имеющих различную продолжитель​ность. Таким образом, физические границы, отмечаемые на сейсмических профилях в пределах какого-либо комплекса пород, являются относитель​но изохронными поверхностями: они отделяют нижележащие более древ​ние отложения от вышележащих молодых.
Трассирование согласных и несогласных границ позволяет расчле​нить разрез осадочного чехла на систему седиментационных тел (сейс-мокомплексы, сейсмотолщи, сейсмопачки и др.), литолого-стратиграфи-ческая сущность которых оценивается только по сейсмическим данным или с привлечением результатов  бурения и другой информации.
Накопление материалов сейсмостратиграфических исследований пока​зало, что широко используемая в геологических науках горизонтально-слоистая модель осадконакопления не является универсальной. Во мно​гих регионах разрезы осадочных бассейнов существенно изменяются по латерали и сложены выклинивающимися телами — так называемыми клиноформами, изучение которых можно проводить только по данным системы взаимно пересекающихся и увязанных профилей. Поэтому в качестве общей модели осадконакопления необходимо использовать мо​дель трехмерных седиментационных тел с изменяющимися свойствами по всем координатным осям.
Авторы доклада отметили слабые стороны сейсмостратиграфического метода. Во-первых, возможности расчленения осадочных толщ ограниче​ны длиной регистрируемых сейсмических волн. Сейчас используются вол​ны, позволяющие выделять слои толщиной от 30 до 200 м, поэтому рас​членение довольно грубое. Оно ведется по вертикали дискретно, причем разрешающая способность равна 'Д — 'А длины волны. Детальное рас​членение с дробностью в единицы метров может быть обеспечено лишь-
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до глубины 300—500 м. Точность хроностратиграфической увязки ли​митируется долями длины волны. Внедрение в практику высокочастотной сейсморазведки позволит уменьшить длину рабочих волн в три—десять раз и соответственно повысит дробность расчленения.

Во-вторых, сейсмостратиграфический метод пока не применим, если углы падения пластов превышают 15—20°.

В-третьих, сейсмические комплексы выделяются в пространстве аку​стических жесткостей, и их перевод в геологические понятия требует высокой квалификации специалистов как в области сейсмометрии, так и в области геологии. Однако все трудности, с которыми сталкивается сейсмостратиграфия на нынешнем этапе развития, не могут умалить важности геологической информации, содержащейся на временных сей​смических разрезах.

Американские специалисты разрабатывали методику сейсмострати-графии в нефтегазоносных провинциях США и на пассивных окраинах континентов, что отразилось на некоторых особенностях трактовки ими •сейсмостратиграфических данных. В частности, чтобы определить возраст сейсмических комплексов, не привлекая данные бурения, они пытаются привязать сейсмические комплексы к временной шкале циклов относи​тельных изменений уровня моря, которым придается глобальное значе​ние. В фанерозое намечена схема циклов этих изменений трех порядков: первого — два цикла продолжительностью более 225 млн. лет, второ​го — 14 циклов продолжительностью от 10 до 80 млн. лет, третьего — более 80 циклов продолжительностью от 1 до 10 млн. лет. Однако по​лученные в США данные о цикличности относительных изменений уровня моря в ряде случаев не согласуются с цикличностью, выявленной в раз​личных провинциях СССР. Поэтому вопрос о глобальных колебаниях уровня моря нуждается в пристальном изучении.

В нашей стране сейсмостратиграфические исследования ведутся в •самых разных типах бассейнов (внутриконтинентальных, шельфовых, океанических). Причем, как это было показано в докладе, сейсмострати​графические данные используются и в прикладных целях, и для разви​тия фундаментальных направлений геологической науки.

В области стратиграфии (и прежде всего региональной) сейсмостра​тиграфические данные применяются для составления объемных схем строения осадочных бассейнов, включая регионы и глубины, еще не доступные бурению. На этой основе, с учетом взаимоотношений осадоч​ных тел во времени и пространстве, впервые возникают возможности реального выявления закономерностей развития осадочных бассейнов в тех или иных регионах, а также осадочной оболочки Земли в целом. Сейсмостратиграфия помогает выделять и трассировать хроностратигра-•фические подразделения разного масштаба (комплексы, горизонты, пач​ки, слои), устанавливать пространственные и временные соотношения свит разных районов, а также коррелировать образования разных -структурно-фациальных зон. Этот же метод используется для детализа​ции региональных стратиграфических схем (особенно в районах разви​тия клиноформ), причем в ряде случаев удается выделить подразделе​ния продолжительностью менее 1 млн. лет. Сейсмостратиграфическая корреляция позволяет проверять стратиграфические построения, полу​ченные другими методами, в том числе биостратиграфическими (опреде​ление «устойчивости» палеонтологических комплексов и т. п.). Сейсмо​стратиграфия дает возможность определить геологическую природу и масштаб перерывов и несогласий (во времени и пространстве), выявить этапность развития осадочных бассейнов. Эти проблемы решаются в рам​ках широкого направления науки, которое занимается историей биосфе-
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ры и литосферы и получило в последние годы название «экостратигра-фия» или «событийная стратиграфия».
В области тектоники по результатам сейсмостратиграфических ис​следований устанавливаются разного типа тектонические наклоны — свидетельства тектонических движений прошлого, определяются слож​ные тектонические деформации, в частности различные типы разрывных нарушений и срывов, раскрываются особенности зон переходов чехла в складчатые комплексы, расшифровываются соотношения горизонтальных и вертикальных тектонических движений.
В области литологии сейсмостратиграфия позволяет выяснять особен​ности формирования осадочных тел в бассейнах разного типа (эпикон-тинентальных и глубоководных), специфику образования осадочных тел в глубоководных бассейнах (комплексы заполнения, бокового наращива​ния, депрессионные, гидрогенные), выделять седиментационные наклоны и устанавливать клиноформы (рис. 2). По сейсмостратиграфическим данным можно судить о вещественном составе осадочных толщ (хемо-генных, карбонатных, терригенных пород) и намечать фации (сейсмофа-ции) прибрежной равнины, шельфа, его кромки, континентальной окраи​ны и глубоководных бассейнов.
Сейсмостратиграфия помогает реконструировать палеотектонические и палеогеографические обстановки.
В области прикладных исследований сейсмостратиграфическая интер​претация используется для выделения и оценки мощности коллекторов и покрышек нефти и газа, выявления рифов и разного типа неструктур​ных ловушек (рис. 3), определения особенностей флюидонасыщения и зоны аномально высоких пластовых давлений. Представляется, что сейс​мостратиграфия может помочь в поисково-разведочных работах на уголь,.
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уран, различные виды россыпей, все виды полезных ископаемых, сосре​доточенных в еедиментосфере Земли.
Сейсмостратиграфия, помимо приемов аналогий, пользуется обшир​ной вероятностной информацией, что позволяет давать прогнозную оцен​ку нефтегазоносности тех- или иных районов и намечать конкретные объ​екты поисков. Например, по данным сейсмостратиграфических исследо​ваний удалось достовернее, чем раньше, оценить перспективы нефтега​зоносности Западной Сибири (в частности, ее северных районов). Уста​новлено сходство клиноформных разрезов продуктивных толщ неокома Западной Сибири (см. рис. 3) с одновозрастными разрезами Арктическо​го шельфа (в частности, Баренцева моря). Сравнительно недавно сейсмо​стратиграфия помогла в оценке крупных газовых месторождений южной Туркмении. Достижением нового метода следует считать также разведку многопластового месторождения на шельфе Сахалина, проведенную по результатам бурения нескольких скважин, но с использованием густой сети сейсмических профилей.
Во многих нефтегазоносных бассейнах близок к исчерпанию фонд ан​тиклинальных ловушек и начато освоение новых типов ловушек — не​антиклинальных. Их выявление и исследование продуктивности требуют увеличить объемы бурения в три — десять раз. Эффективность изу​чения не антиклинальных ловушек резко повышается при использовании сейсмостратиграфического метода. Внедрение этого метода в поиск и разведку месторождений нефти и газа в нашей стране, как показывают ориентировочные расчеты, обеспечит экономию, исчисляемую миллиар​дами рублей.
Многие геологи в полной мере оценили сильные стороны сейсмостра-тиграфии, и в первую очередь относительно небольшие финансовые за​траты, быстроту получения результатов, их наглядность, прежде всего с точки зрения стратиграфии и объемности осадочных тел. Привлекают геологов масштабность изучаемых стратиграфическим методом объектов (разрезы   охватывают   огромные   площади),   возможность   исследования
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глубинного строения осадочного чехла на большой площади при мини​мальном числе буровых скважин, на глубинах, превышающих забои скважин, а также в «закрытых» районах — на акваториях и заболочен​ных местах. Этим методом геологи успешно ведут поиск ловушек угле​водородов неантиклинального типа, решают многие общие геологические проблемы, которые другими методами решаются с большим трудом (на​пример, вопрос об этапности формирования осадочных толщ в тех или иных регионах). Можно с полным правом сказать, что в разработке об​щих закономерностей строения и формирования осадочного чехла Земли и в поисковой практике сейсмостратиграфические данные уже находят применение. В СССР, где огромные осадочные бассейны изучаются на комплексной основе, имеются все объективные предпосылки для опти​мального использования сейсмостратиграфии.
Однако, по мнению авторов доклада, эффективность сейсмостратигра​фических исследований в нашей стране могла бы быть более значимой. Сейчас в СССР ежегодно получают около 400 тыс. погонных километров временных разрезов (из 1 млн. погонных километров, получаемых в мире). Но заключенная в них богатая инфорхмация пока не используется в должной мере: с одной стороны, материал часто пропадает из-за того, что вовремя и качественно не обрабатывается, с другой — методика из​влечения самой информации еще далека от совершенства. У нас нет пока крупных обобщающих и методических работ по сейсмостратиграфической тематике.
Безусловно, сейсмостратиграфическим исследованиям геологическая наука и практика должны уделять больше внимания, чем раньше. Пред​ставляется, что сейсмостратиграфия может сыграть важнейшую роль в развитии теории образования осадочной оболочки Земли и в оптимизации поисково-разведочных работ на нефть и газ.
Выступивший в ходе обсуждения доклада Ю. П. Гладенкова, Н. Я. Кунина и А. Б. Шлезингера академик   АН   БССР   Р.   Г,   Гарецкий   отметил   перспективность
Э    Вестник АН СССР, W» 1
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сейсыостратиграфии (а вернее, сейсмогеологии), благодаря которой можно, не при​бегая к большим объемам разведочного бурения, получать четкие представления о строении самых разных территорий, в первую очередь осадочных бассейнов. Сейсмо-стратиграфия приобретает все большее значение при поиске не только нефти и газа, но и других полезных ископаемых, также связанных с осадочными бассейна​ми, например угля и горючих сланцев.
Р. Г. Гарецкий обратил внимание на то, что, незначительно модифицировав-обычную сейсморазведку (методом общей глубинной точки), можно судить о строе​нии земной коры и верхней мантии до глубины 80—100 км. Такие эксперименты были осуществлены на территории Белоруссии в Припятском прогибе. Здесь были проведены три профиля глубинного сейсмического зондирования, которые выявили листрические (криволинейные) разломы, рассекающие рифтовую зону Припятского прогиба. Глубина проникновения этих разломов, как оказалось, влияет на фациаль-ную обстановку нефтяной залежи. Таким образом, для нефтегеологического райони​рования необходимо знать строение глубинных зон земной коры. Однако, подчерк​нул Р. Г. Гарецкий, интерпретация сейсмостратиграфических данных, особенно н» больших глубинах, неоднозначна.
Большие возможности сеймостратиграфического метода в изучении строения океанского дна отметил в своем выступлении академик Ю. М. Пущаровский. В Ми​ровом океане получены сейсмические профили дна, суммарная длина которых исчисляется многими сотнями тысяч километров. Такие материалы, например, собраны в Институте океанологии им. П. П. Ширшова АН СССР и в институтах Дальневосточного отделения АН СССР. К сожалению, они крайне медленно обраба​тываются, поскольку практически нет квалифицированных специалистов-геологов, способных интерпретировать сейсмические записи. Необходимо, чтобы еще в вузах будущим геологам прививался интерес к проблемам геологической интерпретации сейсмических данных.
Академик А. А. Трофимук напомнил, что почти половину всех средств, выде​ляемых министерствам и ведомствам на поиск и разведку полезных ископаемых,, они тратят на поиск и разведку залежей углеводородов. Именно поэтому главной целью сейсмостратиграфии должно быть выявление местонахождения углеводоро​дов. Сегодня эта задача решается тремя способами. Один из них — космический.. На снимках Земли, сделанных в космосе, хорошо видны аномалии, вероятность свя​зи которых с нефтяными и газовыми месторождениями очень высока. Появление этих аномалий скорее всего объясняется диффузией углеводородов в осадочную толщу. Другой способ поиска и разведки залежей углеводородов — электроразведка с применением мощных возбуждающих электроимпульсов, что позволяет проникнуть под чехол, состоящий из траппов. И наконец, самый точный способ — сейсмостра-тиграфический. Он, кстати, дает возможность в два-три раза удешевить поиск угле​водородов.
По мнению А. А. Трофимука, назрела необходимость объединить силы академи​ческой науки и министерств в создании организации, которая вела бы поиск и разведку нефти и газа всеми современными способами. А продуктивность залежей будет определяться в ходе бурения.
Чтобы сделать однозначной интерпретацию данных сейсмостратиграфического и других методов поиска нефти и газа, академик В. М. Тучкевич предложил исполь​зовать масс-спектрометры. С их помощью нетрудно определить выделения из поч​вы, связанные с залежами углеводородов.
Академик М. А. Стырикович заметил, что на мировой энергетической конфе​ренции в октябре 1986 г. большое значение придавалось всем трем способам поиска-залежей углеводородов. Считается, что их широкое внедрение в геологоразведочные-работы позволит осуществить «мечту дикой кошки» — вести бурение наверняка, когда каждая скважина окажется продуктивной.
Организуя поиски углеводородов сейсмостратиграфическим методом, нельзя за​бывать и о твердых полезных ископаемых, как   полагает   академик   Н.   А.   Шило»
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особенно о россыпях. Они залегают в верхней части горизонта и хорошо выделяют​ся на сейсмических записях. Н. А. Шило остановился также на других возможно​стях сейсмостратиграфии, например определении с ее помощью колебаний уров​ня Мирового океана, и трудностях геологической интерпретации сейсмических данных.
Р. С. Сахибгареев (Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский геолого​разведочный институт Министерства геологии СССР) напомнил, что советская шко​ла литологов сформулировала научные основы прямых поисков залежей нефти и газа. Как было показано, в процессе формирования залежи изменяется среда кол​лектора и возникающие в ней неоднородности находят отражение в геофизических полях, в частности в сейсмическом. Благодаря работам Всесоюзного нефтяного на​учно-исследовательского геолого-разведочного института в Башкирии сейсмостра-тиграфическим методом удалось выделить рифы, заполненные углеводородами, ж пустые. Причем разрешающая способность метода высока: разделяются прослои толщиной 5 м. Однако разрушившиеся залежи оставляют в сейсмическом поле та​кие же следы, как и формирующиеся, поэтому за настоящие можно принять и ложные залежи. Сейчас институт занимается решением проблемы, как отличить разрушенные залежи углеводородов от неразрушенных.
По словам члена-корреспондента АН СССР И. С. Грамберга, возможности сей​смостратиграфии особенно ярко проявились при изучении Баренцево-Карского •шельфа. В сущности, вся его структура, все поднятия и понижения были нарисо​ваны на основе сейсмостратиграфических данных. Насколько правильной оказалась эта картина, стало ясно после того, как были пробурены скважины. Они позволили уточнить стратиграфическое  содержание выявленных сейсмокомплексов.
И. С. Грамберг разделяет мнение Ю. М. Пущаровского об исключительной важ-•ности сейсмостратиграфического метода для изучения дна Мирового океана. Мы на​чали исследование морского шельфа, не имея там буровых скважин, поэтому опи​рались в своих построениях на данные сейсмостратиграфии. Сейсмостратиграфи-ческий метод — несомненно, эффективный и высокопроизводительный метод изуче​ния экваториальных зон.
Обсуждение проблем сейсмостратиграфии на заседании Президиума Академии наук СССР, сказал И. С. Грамберг, вполне своевременно, поскольку теоретические основы и методические принципы сейсмостратиграфии еще недостаточно разрабо​таны. В нашей стране пока нет организации, которая взяла бы на себя главную роль в развитии сейсмостратиграфического метода. А дело это чрезвычайно важное.
Академик В. В. Меннер подчеркнул настоятельную необходимость теоретиче​ского обобщения данных сейсмостратиграфии, на основе которого было бы воз​можно совершенствование этого метода.
Для повышения эффективности сейсмостратиграфических работ академик А. П. Александров предложил использовать в качестве источника возбуждения ко-.лебаний плазменный генератор, созданный в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова.
Академик Б. С. Соколов выразил удовлетворение тем, что сейсмостратиграфи-ческие исследования вызвали такой большой интерес, какой редко вызывают геоло​гические работы. Слоистая структура характерна не только для осадочных бассей​нов, но и для огромных пространств Земли, на которых ведутся поиски нефти, газа и других полезных ископаемых. Сейсмостратиграфия в том виде, в каком она сегодня существует, весьма эффективна в пределах зон погружения на конти​нентах и, конечно же, в пределах Мирового океана, в том числе и на шельфах. И. С. Грамберг совершенно правильно заметил, что для изучения шельфов и Миро​вого океана нет другого столь же эффективного метода, как сейсмостратиграфи-ческий.
Сейсмостратиграфический метод, продолжил Б. С. Соколов, должен комплекси-роваться с другими методами геологических исследований. Изучая осадочные бас​сейны внутри континентов и на шельфах, необходимо привлекать все методы стра-
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тиграфии, в том числе и ставшие уже традиционными биостратиграфический, ли-тостратиграфический и лалеомагнитный.

Одно из достижений сейсмостратиграфии — перекрестное сейсмопрофилирование через огромные пространства Западной Сибири, позволившее построить объемную модель этого региона. На очереди — создание объемных моделей Прикаспия, отдель​ных регионов Средней Азии, Восточной Сибири. На объемных моделях осадочных бассейнов хорошо видны зоны горизонтального залегания слоев и знаменитые кли-ноформы, которые служат ловушками нефти и газа. Предложенное А. А. Трофиму-ком сочетание космогеологических исследований с сейсмостратиграфическими, счи​тает Б. С. Соколов, приведет к огромной экономии в расходовании средств на глу​бокое бурение при поиске нефти.

В заключение Б. С. Соколов подчеркнул, что задачи сейсмостратиграфии не ограничиваются изучением осадочных бассейнов. Сейсмостратиграфия должна стать, одной из основ глубинного геологического картирования, прежде всего осадочного чехла Мирового океана и земной коры в целом. Проблема регионального геологи​ческого картирования территории нашей страны была поставлена XXVI съездом КПСС, но решается она крайне медленно.

Итоги обсуждения проблем сейсмостратиграфии подвел в своем выступлении: президент АН СССР академик Г. И. Марчук. Он сказал, что во многих областях науки фундаментальные исследования достигли такого уровня, что могут повлиять-на экономику страны. Сейсмостратиграфические исследования в перспективе могут дать миллиардный эффект, благодаря экономии средств на разведочном буре​нии. Отделению геологии, геофизики, геохимии и горных наук АН СССР необхо​димо вместе с представителями заинтересованных министерств и ведомств подго​товить программу работ по непрерывному повышению эффективности сейсмостра​тиграфии для разведки залежей углеводородов и других полезных ископаемых. Необходимо также комплексировать данные сейсмостратиграфии с данными других геофизических методов и совершенствовать материальную базу сейсмостратиграфии.
С удовлетворением отметил Г. И. Марчук поддержку геологами нового геофи​зического метода разведки полезных ископаемых.

В постановлении Президиума АН СССР «О проведении сейсмостра-тиграфических исследований в Академии наук СССР» отмечено, что сейсмостратиграфия заняла одно из приоритетных мест при изучении осадочных бассейнов, перспективных в отношении нефти, газа, сопи и: других полезных ископаемых. Она вносит важный вклад в развитие фундаментальных геологических наук: стратиграфии, литологии, текто​ники, а также обеспечивает резкое повышение результативности поиско​во-разведочных работ на нефть и газ с прогнозируемым экономическим: эффектом миллиардного масштаба. Между тем в СССР возможности; сейсмостратиграфии используются еще недостаточно. Сейсмостратигра​фические исследования (в том числе методического плана) носят раз​розненный характер и не координируются.

Учитывая все это, Президиум АН СССР поручил отделениям Секции наук о Земле Президиума АН СССР рассмотреть вопрос об активизации и координации сейсмостратиграфических исследований в Академии наук: СССР и других ведомствах и счел целесообразным развитие исследова​ний по теоретическим основам (физическим, геологическим) и методиче​ским принципам сейсмостратиграфии для различных типов осадочных бассейнов, в первую очередь Западно-Сибирского и Прикаспийского. Президиум АН СССР также рекомендовал включить сейсмостратиграфи-ческую тематику в научные программы ведущих академических инсти​тутов в области геологии и геофизики, создав особые исследовательские группы в Геологическом институте АН СССР, Институте физики Земли;
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им. О. Ю. Шмидта АН СССР, Институте геологии и геофизики им. 60-ле​тия Союза ССР СО АН СССР.

Отделению геологии, геофизики, геохимии и горных наук АН СССР поручено подготовить в XII пятилетке специальное издание, посвящен​ное теоретическим, методическим и прикладным аспектам сейсмострати-графии.

В целях усиления координации фундаментальных и прикладных на​учных исследований по сейсмостратиграфии Президиум АН СССР счи​тает целесообразным разработать межведомственную научно-техническую программу на XII пятилетку с участием Академии наук СССР, Мингео СССР,   Миннефтепрома  СССР,   Мингазпрома  СССР,   Минвуза  СССР.

Отделению геологии, геофизики, геохимии и горных наук АН СССР поручено организовать Координационный совет АН СССР по сейсмостра-тиграфическим исследованиям в составе отделения и разработать про​грамму многолетних сейсмостратиграфических исследований в СССР, предусмотрев значительное развитие научно-методических основ сейсмо​стратиграфии, включая физическое, математическое и геологическое обеспечение объемных построений, компьютеризацию, новые типы источ​ников возбуждения колебаний, в том числе плазменный генератор Инсти​тута атомной энергии им. И. В. Курчатова; исследования осадочных бас​сейнов СССР (включая акватории) региональными сетями сейсмостра​тиграфических профилей для разработки представительных объемных моделей этих бассейнов и организацию специальных рейсов в Мировом океане для разработки методических приемов сейсмостратиграфического анализа на научно-исследовательских судах Академии наук СССР и дру​гих организаций; создание временных коллективов для сейсмостратигра-фического изучения Западно-Сибирского и Прикаспийского осадочных бассейнов, уточнения оценки их прогнозных ресурсов и разработки ре​комендаций по поискам крупных месторождений и неантиклпнальных ло​вушек углеводородов.

Междуведомственным комитетам — стратиграфическому, литологи-ческому, тектоническому, геофизическому, Научному совету АН СССР по проблемам геологии и геохимии нефти и газа рекомендовано шире применять и внедрять материалы сейсмостратиграфического анализа в исследованиях по курируемым проблемам.

Президиум АН СССР обратился к Минвузу СССР с просьбой органи​зовать подготовку специалистов по сейсмостратиграфии. Предусмотрено также организовать аспирантуру и докторантуру по сейсмостратиграфии в Геологическом институте, Институте физики Земли им. О. Ю. Шмидта и других институтах Академии наук СССР, ведущих исследования в об​ласти сейсмостратиграфии.
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