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                                                                                    Главный врач БПНЦ РАН

___________________/Кудинов Г.И./

                                                                           «17» октября  2008г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

1. Запрос котировок проводится: Государственным заказчиком.

Государственный заказчик: Учреждение Российской академии наук Больница Пущинского Научного Центра  РАН (БПНЦ РАН) 

Адрес: 142290, Московская область, город Пущино, улица Институтская, дом № 1;

тел./факс 8(4967)73-24-06; E-mail: bpncran@mail.ru
Настоящим  БПНЦ РАН  извещает о продлении срока подачи котировочных заявок   по 23 октября 2008 года включительно.   

        Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 142290, г. Пущино, Московской области,  ул. Институтская, д.1, БПНЦ РАН, юридический отдел, в рабочие дни - с понедельника по четверг с 09.00 часов до 16.00 часов, в пятницу с 09.00 до 14.00    до даты окончания срока подачи заявок.

         Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.  

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Контактное лицо по приему заявок Ильина Наталья Владимировна тел. 8(4967)331306, адрес электронной почты bpncran@mail.ru.

            2. Источник финансирования заказа — федеральный бюджет.

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг. Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Максимальная цена контракта. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Государственного контракта со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Наименование и количество поставляемых товаров: Стерилизатор паровой ВК -75-01 (ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Россия) или ЭКВИВАЛЕНТ

№
Наименование товара
Количество

1
СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ВК-75-01

Назначение

Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металла , стекла, резины и текстильных материалов в медицинских учреждениях

Габариты:

Высота,  1100 мм

Ширина,  570 мм

Длина, 755 мм

Вес нетто кг 80

Диаметр стерилизационной камеры   400 мм

Глубина стерилизационной камеры ,  630 мм

Объем стерилизационной камеры  75 л

Загрузочный объем стерилизационной камеры 54 л

Производительность встроенного парогенератора, 7,94 кг/ч пара

Номинальная мощность, кВт 8

Напряжение питания 380В

Технические характеристики :

Материал наружных панелей стерилизатора - сталь с лакокрасочным покрытием. Толщина материала наружных панелей, не менее 1,5 мм. Материал камеры -нержавеющая сталь толщиной не менее 3 мм.  Материал паровой рубашки и крышки камеры  - сверхпрочная нержавеющая сталь толщиной 2 мм. Материал трубок   состоит из нержавеющей стали , а также сплавов латуни. 

Управление стерилизатором

Стерилизатор должен иметь 2 режима работы :

1 Температура-давление-время : 132°С – 0,2 МПа – 20 мин.

2 Температура-давление-время : 120°С – 0,11 МПа – 45 мин.

Точность поддержания стерилизационной температуры должна составлять ± 2°С

Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры должно осуществляться путем гравитационной продувки.

Стерилизатор должен быть  оснащен эжектором, с помощью которого осуществляется вакуумная сушка стерилизуемых изделий.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов должна составлять не более 3%.

Стерилизатор должен иметь возможность заливки воды в парогенератор вручную. 

Для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе должна быть предусмотрена водоуказательная колонка.

Также должно быть предусмотрено: система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки; отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе; аппарат  должен быть снабжен защитным устройством от превышения давления в парогенераторе.

Дополнительная комплектация :

В комплектацию устройства входит : Комплект запасных частей ; Стерилизационные коробки на 18л для размещения стерилизуемых изделий – 3 шт. ; Подставка под стерилизационные коробки – 1 шт. , сливной штуцер, обратный клапан.
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Дополнительные требования:

· Поставляемый товар должен иметь Санитарно-гигиеническое заключение (при необходимрсти).

· Качество товара должно  подтверждается Сертификатом соответствия Госстандарта России, Регистрационным удостоверением  Минздравсоцразвития России.

· Дата производства поставляемого оборудования - не ранее 2008 года.

· Техническая и сопровождающая документация должна быть на русском языке.

· Гарантийный срок службы  – не менее 1,5 лет.  

· Товар должным быть упакован и промаркирован таким образом, чтобы обеспечить его сохранность во время перевозки до места назначения, включая перегрузку во время транспортировки, и длительном хранении на складе Получателя.

Место доставки поставляемых товаров: 

· 142290, Московская область, город Пущино, улица Институтская, дом № 1.

Сроки поставок товара: в течение 2 (двух) недель с момента подписания государственного контракта, с правом досрочной поставки.

В цену товара включены стоимость товара, расходы на транспортировку, монтаж оборудования, обучение персонала, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 250 000 (двести пятдесят тысяч) рублей.

Срок и условия оплаты поставок товаров: без авансирования, оплата производится после поставки и ввода оборудования в эксплуатацию, по мере поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика (до конца 2008 года).

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Государственного контракта со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение десяти дней, но не ранее чем через пять дней с даты опубликования итогового Протокола на официальном сайте.

4. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. 

Котировочная заявка, поданная с использованием средств факсимильной связи и электронной почты, признается имеющей юридическую силу при условии предъявления оригинала до окончания срока подачи котировочных заявок.

Условия исполнения государственного, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 

Котировочная заявка должна быть составлена в форме Приложения №1 

